Комплект оценочных работ
Специальность: ПМ.05. Освоение работ по профессиям. Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке
Образовательная программа: 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)

	№ п/п
	 Время/ 
тип задания

	Код и наименование компетенции
	Результаты обучения по дисциплине
(знания, умения)
	Содержание задания
	Ключи

	1
	3мин
Задание закрытого типа на выбор правильного ответа с дальнейшим пояснением
	ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Обучающиеся умеют:
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
- составлять план действия; - определять необходимые ресурсы;
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
Обучающиеся знают:
-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 
- структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

	Прочитайте производственную задачу и выберите правильный ответ, напиши пояснение:
При обнаружении сбоя в работе системы автоматической блокировки дежурный по станции должен в первую очередь:
А) самостоятельно перезагрузить сервер системы без уведомления вышестоящих служб
Б) зафиксировать время и характер сбоя, оповестить диспетчера и действовать по регламенту
В) отключить систему полностью, чтобы избежать ложных срабатываний
Г) сразу начать поиск неисправности в релейной аппаратуре
	Б)
 зафиксировать время и характер сбоя, оповестить диспетчера и действовать по регламенту
Пояснение: В профессиональной деятельности на ж/д транспорте приоритет — фиксация события и оповещение ответственных лиц, далее действия строго по утверждённым инструкциям. Самостоятельные решения без согласования могут усугубить ситуацию.


	2
	2мин
Задание закрытого типа на нахождение соответствия
	
	
	Соотнесите тип информации и источник, которому можно доверять при решении профессиональных задач на железнодорожном транспорте:
1. Порядок действий при отказе устройств СЦБ
2. Актуальные изменения в ПТЭ
3. Методика проверки реле
4. Прогноз погоды для планирования работ на перегоне
А) Официальный сайт ОАО «РЖД», раздел «Нормативные документы»
Б) Инструкция по техническому обслуживанию устройств СЦБ (утверждённый документ)
В) Прогноз Гидрометцентра, опубликованный на сайте РЖД
Г) Регламент действий дежурного по станции (локальный документ станции)

	1-Г,2-А,3-Б,4-В

	3
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Прочитайте производственную задачу и выберите правильный ответ, напиши пояснение:
Вы получили противоречивые указания от диспетчера и из локальной инструкции по действиям при ложной занятости участка. Какой способ решения задачи наиболее соответствует профессиональным стандартам?
А) выполнить указание диспетчера, так как он отвечает за движение поездов
Б) следовать локальной инструкции, потому что она утверждена на станции
В) зафиксировать противоречие, запросить уточнение у диспетчера, действовать после получения однозначного распоряжения
Г) приостановить движение и ждать приезда начальника станции
	В) зафиксировать противоречие, запросить уточнение у диспетчера, действовать после получения однозначного распоряжения

	4
	5мин
Задание открытого типа на знание
	
	
	Опишите, какие цифровые инструменты (не менее трёх) вы будете использовать для анализа причин повторяющихся отказов сигнальных точек на участке, и как каждый из них поможет в решении задачи.
	Примерные варианты ответов:
- АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) — для просмотра истории отказов и временных меток событий.
-Электронный журнал учёта работ — чтобы сопоставить даты ремонтов и моменты отказов.
-ГИС/картографические сервисы с привязкой к инфраструктуре — для выявления пространственных закономерностей (например, близость к водоёмам, затоплениям).
-Системы телемеханики и мониторинга — для получения текущих параметров (напряжение, ток, сопротивление изоляции).


	5
	2 мин
Задание закрытого типа на выбор правильного ответа с пояснением
	
	
	Прочитайте производственную задачу, выберите правильный ответ и напишите пояснение:
На участке произошёл отказ системы контроля свободности пути. В этот момент к участку приближается грузовой поезд, а резервные схемы не сработали. Какой вариант действий наиболее соответствует требованиям безопасности и компетенции ОК 01?
А) попытаться вручную освободить участок, чтобы не задерживать поезд
Б) остановить поезд, организовать осмотр участка, зафиксировать отказ, вызвать ремонтную бригаду
В) пропустить поезд по показаниям соседней сигнальной точки, чтобы не нарушать график
Г) перевести участок в режим ручного управления без фиксации отказа
	Б) 
остановить поезд, организовать осмотр участка, зафиксировать отказ, вызвать ремонтную бригаду.
Пояснение: Безопасность движения — приоритет. Любые действия должны быть зафиксированы, а решение — принято в рамках регламентов, без попыток «обойти» проблему.

	6
	
	
	
	
	

	7
	ОК 02
	ОК 02
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Обучающиеся умеют:
- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска;
- структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска;
- оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 
- использовать современное программное обеспечение;
- использовать различные цифровые средства для решения про-фессиональных задач
Обучающиеся знают:
- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; 
- приемы структурирования информации; 
- формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; 
- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с исполь-зованием цифровых средств

	Расставьте этапы решения нештатной ситуации с отказом устройства СЦБ в правильном порядке:
1. Анализ причин отказа по данным телеметрии и журналов.
2. Фиксация времени и признаков отказа в журнале.
3. Оповещение диспетчера и смежных служб.
4. Выполнение действий по локальному регламенту (например, переход на резервные схемы).
5. Оформление акта о неисправности и передача в службу эксплуатации.
Варианты ответа:
А) 2 → 3 → 4 → 1 → 5
Б) 3 → 2 → 4 → 5 → 1
В) 4 → 3 → 2 → 1 → 5
Г) 1 → 2 → 3 → 4 → 5

	А) 2 → 3 → 4 → 1 → 5

	8
	3 мин
Задание закрытого типа с пояснением
	
	
	Какие действия относятся к первичным при возникновении отказа устройства СЦБ (выберите все верные варианты)?
А) Фиксация времени отказа и внешних признаков неисправности
Б) Немедленный разбор устройства для поиска поломки
В) Оповещение диспетчера
Г) Выполнение действий по утверждённому регламенту станции/участка
Д) Публикация информации об отказе в соцсетях для ускорения реакции

	А,В,Г
Пояснение: Первичные действия направлены на обеспечение безопасности движения и сохранение информации о событии. Разбор оборудования без согласования и публикация в соцсетях не допускаются.

	9
	5 мин.
Задание открытого типа на знания
	
	
	Укажите, почему этап «фиксация времени и признаков отказа» должен предшествовать всем остальным действиям при нештатной ситуации на устройствах СЦБ. Приведите не менее двух обоснований с точки зрения организации работы и безопасности движения.
	Примерные ответы:
-Точная фиксация времени позволяет однозначно соотнести отказ с поездной обстановкой, определить, повлиял ли сбой на движение поездов, и установить причинно-следственные связи.
-Запись признаков отказа (показания приборов, поведение системы, внешние факторы) служит исходной базой для анализа и поиска неисправности, а также защищает работника при разборе ситуации.
-Документальное подтверждение момента отказа важно для отчётности, распределения ответственности и планирования восстановительных работ.


	10
	1 мин.
Задание закрытого типа
	
	
	Прочитайте вопрос и выберите правильный ответ:
Какой документ в первую очередь регламентирует порядок действий персонала при отказе устройств СЦБ на конкретной станции?
А) ПТЭ (Правила технической эксплуатации железных дорог)
Б) Инструкция по движению поездов и маневровой работе
В) Локальный регламент (технологическая карта, инструкция станции)
Г) Должностная инструкция электромеханика СЦБ

	В) 
Локальный регламент (технологическая карта, инструкция станции)

	11
	
5 мин
Задание открытого типа на знания
	
	
	Ответьте на вопрос и укажите не менее двух эффектов, связанных с организацией деятельности:
Как использование систем телеметрии и электронных журналов влияет на качество и скорость решения нештатных ситуаций с устройствами СЦБ? 
	Примеры правильного ответа:
-Сокращение времени на фиксацию данных: электронные журналы позволяют быстро внести информацию о сбое с привязкой ко времени и объекту, исключая ошибки ручного ввода.
-Оперативный доступ к истории: телеметрия даёт возможность сразу увидеть предшествующие параметры работы устройства, что ускоряет определение причины отказа.
-Прозрачность и контроль: электронные системы фиксируют, кто и когда выполнил действия, что повышает дисциплину исполнения и упрощает разбор инцидентов.
  Интеграция с диспетчерскими системами: данные телеметрии могут автоматически формировать оповещения, ускоряя реакцию смежных служб.


	12
	5 мин.
Задание открытого типа на знания
	
	
	Прочтите производственную задачу, опишите пошагово, какие действия вы предпримете в течение первых 15 минут с момента обнаружения неисправности, чтобы организовать решение задачи и укажите не менее двух действий и кратко поясните цель каждого:.
-Вы — электромеханик СЦБ. На перегоне зафиксирована ложная занятость участка, движение поездов затруднено. 
	Примеры правильного ответа:
-Зафиксирую в журнале время обнаружения ложной занятости и основные признаки (номер участка, показания табло, наличие поездов поблизости).
Цель: создать документальную основу для дальнейших действий, обеспечить точность данных для анализа и отчётности.
-Незамедлительно оповещу поездного диспетчера и дежурного по станции, передам данные о ситуации и запрошу согласование дальнейших шагов.
Цель: обеспечить безопасность движения, исключить несогласованные действия и возможные ошибки в управлении поездами.
- Проверю выполнение регламентных переключений (переход на резервные схемы, проверку цепей и т. п.) согласно локальному регламенту станции/участка.
Цель: применить типовые методы устранения неисправности, предусмотренные инструкциями, без самовольных решений.
-С помощью данных телеметрии и журналов событий проанализирую параметры работы устройств за 30–60 минут до отказа (напряжение, сопротивление изоляции, логи событий).
Цель: сузить круг возможных причин неисправности, выбрать наиболее эффективный способ восстановления работоспособности.
-При необходимости запрошу выезд дополнительной бригады или ресурсы (запасные модули, измерительные приборы), оформив заявку по установленному порядку.
Цель: организовать деятельность так, чтобы минимизировать простой и обеспечить своевременное устранение отказа.


	13
	3мин
Задание закрытого типа на нахождение последовательности действий с дальнейшим пояснением
	ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
	Обучающиеся умеют:
-Анализировать свои сильные и слабые стороны в профессиональной сфере и на этой основе выстраивать индивидуальную траекторию развития (например, выбрать курсы повышения квалификации или стажировку в конкретном подразделении).
-Составлять личный план профессионального роста: ставить цели, определять этапы, сроки и необходимые ресурсы (время, обучение, практика).
-Применять навыки самообразования: самостоятельно находить и анализировать профессиональную литературу, нормативные документы, статьи по автоматизации железнодорожных систем.
Оценивать предпринимательские идеи в профессиональной сфере (например, сервис по обслуживанию систем автоматики) — выявлять их потенциал, возможные риски, источники финансирования.
Составлять простой бизнес-план для проекта в рамках своей профессии (описание идеи, анализ рынка, финансовые расчёты).

-Использовать правовые знания для решения рабочих задач: находить нужные нормы (Трудовой кодекс, законы о техническом регулировании), понимать свои права и обязанности как специалиста, грамотно составлять служебные записки или претензии.
-Применять финансовую грамотность в рабочих и личных ситуациях: рассчитывать бюджет проекта, оценивать экономическую эффективность технических решений, понимать условия кредитования для личных или рабочих целей, распознавать финансовые риски и мошеннические схемы. 
fmc.hse.ru +1
Обучающиеся знают:
-Принципы планирования карьеры: методы самоанализа, этапы профессионального развития, факторы, влияющие на востребованность специалиста в железнодорожной отрасли.
-Основы предпринимательской деятельности применительно к профилю специальности: какие бывают бизнес-модели в сфере железнодорожной автоматики, как оценивать инвестиционную привлекательность технических решений.
-Ключевые нормативно-правовые акты, регулирующие профессиональную деятельность (в части трудового права, технического регулирования, защиты прав потребителей услуг).
-Базовые понятия и инструменты финансовой грамотности: личный бюджет, сбережения и инвестиции, основы кредитования, страхование, защита от финансовых рисков и кибермошенничества. 
rgups.ru +2
-Способы поиска и верификации правовой и финансовой информации (официальные правовые базы, ресурсы Банка России, профильные отраслевые порталы).


	Расставьте вспомогательные операции при монтаже напольной коробки СЦБ в правильном порядке:
1. Укладка песчано-гравийной подушки в котлован
2. Разметка места установки по проектной схеме
3. Уплотнение подушки виброплитой
4. Очистка котлована от мусора, камней, корней
5. Укладка гидроизоляционного слоя
Варианты последовательности:
А) 2 → 4 → 1 → 3 → 5
Б) 4 → 2 → 1 → 5 → 3
В) 2 → 1 → 4 → 3 → 5
Г) 1 → 2 → 3 → 4 → 5
	А) 2 → 4 → 1 → 3 → 5
Пояснение: Сначала размечают место, затем очищают котлован, формируют и уплотняют подушку, после чего укладывают гидроизоляцию. Такая последовательность обеспечивает надёжное основание и защиту оборудования от влаги — это обязательные вспомогательные работы по ПК 5.1.
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	18
	1мин
Задание закрытого типа с выбором верного ответа
	ОК 04
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	Обучающиеся умеют:
-организовывать работу коллектива и команды;
-взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
-психологические основы деятельности коллектива;

Обучающие знают:
-психологические особенности личности
Обучающиеся знают:

	Прочитайте вопрос, выберите правильный ответ и поясните свой выбор:
Вы — член бригады электромехаников СЦБ, выполняете плановые работы на станции. Старший бригады дал распоряжение, но вы заметили потенциальную ошибку, которая может привести к нарушению безопасности движения. Как наиболее корректно поступить с точки зрения ОК 04?
А) Молча выполнить распоряжение, чтобы не подрывать авторитет старшего
Б) Сразу громко указать на ошибку при всей бригаде, чтобы все были в курсе
В) Тактично сообщить старшему о замеченном несоответствии наедине или в корректной форме, предложить вариант проверки

	В
Пояснение: ОК 04 предполагает умение выстраивать конструктивное взаимодействие: важно своевременно донести важную информацию, сохранив рабочую атмосферу и субординацию. Публичное оспаривание и самовольные действия нарушают командную работу.

	19
	3мин
Задание закрытого типа на нахождение соответствия
	
	
	Соотнесите типичную рабочую ситуацию на железнодорожном транспорте и оптимальный способ коммуникации для эффективного командного взаимодействия:

Ситуация	
1) Согласование «окна» для работ на перегоне между бригадой СЦБ, путейцами и диспетчером	
2) Разбор причин отказа устройства СЦБ после завершения работ	
3) Передача срочной информации о неисправности, влияющей на движение поездов	
4) Планирование недельного графика работ бригады	
Способ коммуникации
А) Оперативный телефонный доклад с фиксацией в журнале
Б) Совещание (очно или ВКС) с участием всех задействованных служб
В) Письменное согласование через систему электронного документооборота
Г) Еженедельный планерный сбор бригады с оформлением протокола
Способ коммуникации


	1В-2-Б-3А-4Г

	20
	3мин

Задание затрытого типа с выбором правильного ответа с дальнейшим пояснением
	
	
	Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и поясните свой выбор:
Во время выполнения срочных восстановительных работ один из членов бригады работает медленно и допускает ошибки из‑за стресса. Какой подход лучше всего отражает навык работы в команде?
А) Открыто критиковать сотрудника при всех, чтобы стимулировать его работать быстрее
Б) Взять все ключевые операции на себя, полностью отстранив коллегу от работы
В) Распределить задачи с учётом состояния сотрудника: поручить ему вспомогательные, но важные действия, а сложные операции взять более опытным членам команды; при этом поддерживать и подсказывать
Г) Игнорировать проблему и надеяться, что коллега сам справится

	В
Пояснение: Эффективная командная работа — это не только выполнение задач, но и поддержка коллег в стрессовых ситуациях. Распределение нагрузки и наставничество помогают сохранить темп и качество работ.

	21
	5мин
Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа с дальнейшим пояснением
	
	
	Прочитайте вопрос, выберите правильные варианты ответов и поясните свой выбор:
Какие из перечисленных действий способствуют эффективному взаимодействию в рабочей бригаде электромехаников СЦБ? Выберите все верные варианты.
А) Чёткое распределение ролей и зон ответственности перед началом работ
Б) Регулярное подтверждение понимания задач («повторение задания своими словами»)
В) Использование профессионального сленга и сокращений даже при общении с новыми членами бригады
Г) Фиксация договорённостей и результатов в журнале или электронной системе
Д) Готовность признать ошибку и своевременно сообщить о ней руководителю

	А, Б, Г,Д
Пояснение: Прозрачность, проверяемость и взаимная ответственность — основа командной работы на ж/д транспорте. Сленг затрудняет понимание, особенно для новичков, и снижает эффективность взаимодействия.

	22
	5 мин
Задание закрытого типа с выбором верного варианта ответа  с дальнейшим пояснением
	
	
	Прочитайте вопрос, выберите правильные варианты ответов и поясните свой выбор:
При согласовании работ вы получили противоречивые указания от дорожного мастера и поездного диспетчера. Как правильно действовать, чтобы сохранить эффективность командной работы и не нарушить регламенты?
А) Выполнить указание того, кто первым позвонил
Б) Самостоятельно выбрать вариант, который кажется более удобным для вашей бригады
В) Зафиксировать оба указания, сообщить о противоречии своему непосредственному руководителю и действовать по его распоряжению
Г) Приостановить все работы и ждать, пока диспетчер и мастер договорятся между собой

	В
Пояснение: В условиях противоречивых распоряжений важно не принимать решения в одиночку, а своевременно эскалировать вопрос по вертикали управления. Это обеспечивает безопасность, соблюдение регламентов и поддерживает слаженность работы всех служб — ключевой аспект

	23
	3 мин
Задание закрытого типа с дальнейшим пояснением
	
	
	Прочитайте вопрос, выберите правильный вариант ответа и поясните свой выбор:
Вы работаете в бригаде по обслуживанию устройств СЦБ. В ходе работ коллега допустил ошибку в подключении кабеля, но пока этого никто не заметил. Как следует поступить в соответствии с принципами эффективного командного взаимодействия ?
А) Промолчать, чтобы не создавать конфликт и не задерживать работы — потом можно будет незаметно всё исправить
Б) Громко указать коллеге на ошибку при всей бригаде, чтобы никто больше не повторял такую ошибку
В) Сразу сообщить о проблеме старшему электромеханику, не обсуждая с коллегой, чтобы исключить риск неправильной работы устройств
Г) Тактично сообщить об ошибке самому коллеге, совместно проверить схему, а при подтверждении неточности — доложить старшему и действовать по его указанию

	Г
Пояснение: Такой подход сочетает взаимопомощь, контроль качества и соблюдение субординации: сначала дают возможность коллеге самому разобраться и исправить ошибку, при этом не скрывают проблему от руководства. Это соответствует требованиям ОК 04 к работе в команде.

	24
	1мин
Задание закрытого типа с выбором верного ответа
	ОК 06
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
	Обучающиеся умеют:
Демонстрировать ответственное отношение к профессиональным обязанностям как проявление гражданско-патриотической позиции: осознавать, что корректная работа систем автоматики и телемеханики напрямую влияет на безопасность движения поездов и жизнь людей.
-Применять стандарты антикоррупционного поведения в типовых рабочих ситуациях: распознавать признаки конфликта интересов, отказываться от предложений, нарушающих этические и правовые нормы, фиксировать и сообщать о подозрительных действиях в установленном порядке.
-Соблюдать нормы профессиональной этики и делового общения при взаимодействии с коллегами, представителями смежных служб и подрядных организаций, в том числе в многонациональных коллективах, учитывая культурные и религиозные особенности.
-Анализировать производственные ситуации с точки зрения морально-нравственных и правовых норм: отличать допустимые рабочие практики от нарушений, обосновывать свою позицию ссылками на регламенты и этические принципы.
-Корректно оформлять и передавать информацию (служебные записки, акты, журналы) без искажений и предвзятости, обеспечивая прозрачность и объективность фиксации событий — это часть антикоррупционной культуры и профессиональной ответственности.
-Участвовать в мероприятиях по формированию безопасной и уважительной рабочей среды: пресекать дискриминационные высказывания, поддерживать принципы равенства и взаимопомощи в коллективе.
Обучающиеся знают:
-Основы гражданско-патриотического сознания в профессиональной сфере: значение надёжной работы железнодорожной инфраструктуры для экономики и безопасности страны, роль специалиста по АТМ в обеспечении бесперебойной и безопасной эксплуатации транспорта.
-Традиционные российские духовно-нравственные ценности и их отражение в нормах трудового поведения: уважение к труду, ответственность, взаимовыручка, служение обществу.
-Нормативно-правовую базу по противодействию коррупции применительно к железнодорожной отрасли: основные положения антикоррупционного законодательства, локальные акты предприятия, порядок уведомления о конфликте интересов и коррупционных проявлениях.
-Стандарты профессионального поведения и этические кодексы железнодорожного транспорта, включая правила взаимодействия в многонациональной среде и недопущения дискриминации.
-Типичные коррупционные риски в сфере технического обслуживания и монтажа оборудования (например, при приёмке работ, подписании актов, выборе подрядчиков) и способы их минимизации.
-Механизмы внутреннего контроля и отчётности на предприятии: кто отвечает за проверку, как оформляются замечания, куда сообщать о нарушениях.
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Что из перечисленного относится к проявлениям гражданско‑патриотической позиции специалиста на железнодорожном транспорте?
А) Стремление выполнять только те задачи, которые напрямую связаны с личной выгодой.
Б) Осознание важности своей работы для безопасности и бесперебойной работы транспортной системы страны.
В) Игнорирование корпоративных правил, если они кажутся избыточными.
Г) Отказ от взаимодействия с коллегами других национальностей.
	Б) Осознание важности своей работы для безопасности и бесперебойной работы транспортной системы страны.


	25
	1мин
Задание закрытого типа с выбором верного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Как следует поступить сотруднику АТМ, если он узнал, что его коллега принимает решения, выгодные подрядчику, с которым у коллеги есть личные связи?
А) Проигнорировать ситуацию, чтобы не портить отношения в коллективе.
Б) Самостоятельно поговорить с коллегой и пригрозить раскрытием информации.
В) Сообщить о ситуации непосредственному руководителю или в подразделение по противодействию коррупции.
Г) Рассказать об этом другим сотрудникам, чтобы сформировать общественное мнение.
	В

	26
	1мин
Задание закрытого типа с выбором верного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Какой из следующих поступков сотрудника можно расценить как нарушение стандартов антикоррупционного поведения?
А) Сообщение руководству о попытке склонения к получению незаконного вознаграждения.
Б) Принятие подарка стоимостью менее 3 000 рублей от поставщика без уведомления работодателя.
В) Оформление служебной записки при возникновении конфликта интересов.
Г) Отказ от выполнения распоряжения, противоречащего нормативным документам.
	Б

	27
	1мин
Задание закрытого типа с выбором верного ответа
	
	
	 Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
В чём заключается проявление традиционных российских духовно‑нравственных ценностей в профессиональной среде железнодорожного транспорта?
А) В приоритете личных интересов над интересами коллектива и безопасности движения.
Г) В пренебрежении к мнению старших по должности или опыту.
В) В стремлении скрывать ошибки, чтобы не подводить подразделение.
Г) В готовности прийти на помощь коллеге, даже если это выходит за рамки прямых должностных обязанностей.
	Б

	28
	1мин
Задание закрытого типа с выбором верного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Какое действие способствует гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в трудовом коллективе железнодорожного предприятия?
А) Уважение к культурным и религиозным традициям коллег, учёт их при планировании совместных мероприятий
Б) Шутки и комментарии, обыгрывающие национальные или религиозные особенности коллег.
В) Отказ от участия в коллективных мероприятиях, если в них участвуют коллеги другой национальности.
Г) Настаивание на том, чтобы все придерживались одной модели поведения, игнорируя культурные различия.
	А

	29
	1мин
Задание закрытого типа с выбором верного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Что является ключевым элементом осознанного профессионального поведения в контексте ОК 06?
А) Выполнение задач исключительно по инструкции, без учёта последствий для общества и государства.
Б) Приоритет скорости выполнения задачи над качеством и соблюдением этических норм.
В) Ориентация на мнение ближайшего окружения, а не на нормативные и этические стандарты.
Г) Понимание социальной значимости своей профессии и ответственности перед обществом
	Г

	30
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	ОК 08
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
	Обучающиеся умеют:
-Составлять и применять комплексы производственной гимнастики с учётом специфики работы: включать в режим дня короткие паузы для разминки спины, шеи, плечевого пояса (чтобы снять нагрузку от сидячей работы со схемами) и для глаз (при работе с мелкими деталями и экранами). 
-Планировать двигательную активность в соответствии с графиком и характером задач: чередовать периоды интенсивной физической работы (монтаж, прокладка кабелей, подъём по лестницам) с восстановлением, чтобы не допускать переутомления. 
-Применять приёмы профилактики профессиональных рисков: правильно организовывать рабочее место (высота стола/стула, освещение, положение монитора), соблюдать эргономику при подъёме и переноске инструмента, избегать неудобных поз. 
-Использовать методы самоконтроля в процессе работы: отслеживать признаки утомления (мышечное напряжение, снижение концентрации), оценивать самочувствие перед выполнением ответственных операций (особенно на путях, на высоте) и при необходимости корректировать нагрузку. firpo.ru +1
-Интегрировать элементы восстановления в рабочий процесс: применять дыхательные техники, элементы релаксации, контролировать осанку во время длительных операций. 
-Выбирать виды физической активности для поддержания общего уровня подготовленности (оздоровительная ходьба, суставная гимнастика, элементы лёгкой атлетики) с целью компенсации малоподвижности в профессиональной деятельности
Что должны знать:
-Особенности профессиональных нагрузок специалиста по АТМ: сочетание статических (работа за столом, с документацией) и динамических усилий (монтаж, работа на объектах), влияние различных условий труда (климат, стеснённые пространства) на физическое состояние
-Нормативы и рекомендации по охране труда, касающиеся физических нагрузок: предельно допустимые массы грузов, требования к организации рабочего места, режимы труда и отдыха при выполнении монтажных и диагностических работ. 
-Основы физиологии труда и механизмов утомления: как развивается усталость при монотонной или физически напряжённой работе, какие физиологические и психологические признаки сигнализируют о необходимости перерыва, как недосып и переутомление снижают точность и безопасность действий.
-Базовые комплексы упражнений для профилактики типичных проблем: укрепление мышц спины и плечевого пояса, снятие напряжения с шейного отдела, гимнастика для глаз, улучшение координации и равновесия (важно при работе на высоте и на путях). 
-Методы восстановления работоспособности: принципы чередования труда и отдыха, значение полноценного сна и сбалансированного питания для поддержания физической готовности к профессиональным задачам. 
-Ограничения и противопоказания к отдельным видам физических нагрузок с учётом состояния здоровья, а также порядок взаимодействия с медслужбой для получения индивидуальных рекомендаций. 

	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Что из перечисленного относится к основным средствам физической культуры, применимым для поддержания работоспособности в профессиональной деятельности железнодорожника?
А) Только занятия в тренажёрном зале 5 раз в неделю.
Б) Физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы.
В) Исключительно спортивные соревнования высокого уровня.
Г) Приём витаминных комплексов и БАДов.
	Б

	31
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Какова рекомендуемая минимальная продолжительность ежедневной умеренной физической активности для взрослого человека согласно общим рекомендациям ВОЗ, которую можно учитывать при планировании личного режима работника железнодорожного транспорта?
А) 15 минут.
Б) 60 минут.
В) 30 минут.
Г) 90 минут.
	В

	32
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Какой вид физической активности наиболее уместен для снятия статического напряжения у специалиста АТМ после длительной работы в фиксированной позе?
А) Динамическая разминка и упражнения на растяжку мышц.
Б) Длительный бег на максимальной скорости
В) Подъём тяжестей свыше 20 кг.
Г) Статические упражнения с задержкой дыхания.
	А

	33
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
В каких условиях труда железнодорожного специалиста особенно важно включать в режим дня элементы производственной гимнастики?
А) При работе в подвижном составе с постоянной вибрацией и шумом.
Б) При выполнении работ, связанных с длительным пребыванием в одной позе или монотонными движениями.
В) Только при работе на открытом воздухе в холодное время года.
Г) Исключительно при работах на высоте.
	Б

	34
	3мин
Задание закрытого типа на нахождение соответствия
	
	
	Установите соответствие между видом физической нагрузки и её эффектом для работника АТМ:
1. Аэробные нагрузки (ходьба, лёгкий бег, плавание).
2. Силовые упражнения с умеренным отягощением.
3. Упражнения на гибкость и координацию.
А) Улучшение работы сердечно‑сосудистой системы, повышение общей выносливости.
Б) Развитие силы мышц, необходимой для выполнения отдельных трудовых операций.
В) Снижение риска травм за счёт улучшения подвижности суставов и точности движений.

	1-Б,2-Б,3-В

	35
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Какие гигиенические правила необходимо соблюдать при использовании средств физической культуры для укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности?
А) Заниматься только в специализированных спортзалах с тренером.
Б) Выполнять максимальные нагрузки ежедневно для быстрого результата.
В) Соблюдать режим труда и отдыха, питьевой режим, подбирать нагрузку с учётом состояния здоровья
Г) Отказываться от физических нагрузок при любых недомоганиях без консультации врача.
	В

	36
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Специалист АТМ работает посменно, в том числе в ночные смены. Какой подход к использованию средств физической культуры будет наиболее рациональным для поддержания физической подготовленности и здоровья?
А) Интенсивные тренировки сразу после ночной смены перед сном.
Б) Равномерное распределение умеренных нагрузок в свободные дни, включение коротких разминок в течение рабочей смены, учёт циркадных ритмов.
В) Полный отказ от физических нагрузок в дни ночных смен.
Г) Выполнение силовых упражнений только утром в день ночной смены.
	Б

	37
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Работник АТМ планирует включить в свой недельный распорядок средства физической культуры. Какой вариант распределения нагрузок лучше всего соответствует принципам сохранения здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности при напряжённом графике на железнодорожном транспорте?
А) Одна продолжительная тренировка 4 часа в выходной день, остальные дни — без нагрузок.
Б) Ежедневные интенсивные тренировки по 2 часа независимо от самочувствия и рабочей нагрузки.
В) 3–4 занятия умеренной интенсивности по 30–60 минут в неделю, короткие разминки в рабочие дни, чередование аэробных, силовых и гибкостных упражнений.
Г) Только утренняя зарядка 5 минут без дополнительных нагрузок.
	В

	38
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	ОК 09
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Обучающиеся умеют:
Читать и понимать проектно-технологическую документацию на государственном языке: принципиальные и монтажные схемы устройств СЦБ, инструкции по технической эксплуатации, технологические карты, акты проверок, журналы учёта работ. 
-Работать с нормативной базой: находить в документах требования к монтажу, обслуживанию, ремонту, безопасности движения и применять их на практике. 
-Вести рабочую документацию: заполнять формы учёта выполненных работ, составлять краткие отчёты о выявленных неисправностях, оформлять заявки на запчасти или корректировку схем. 
-Использовать иностранный язык для профессиональных задач: понимать отдельные фрагменты или специализированные разделы в иноязычной технической документации (например, паспорта импортного оборудования, руководства производителей), при необходимости пользоваться отраслевыми словарями или электронными переводчиками. Эффективно коммуницировать на государственном языке в профессиональном контексте: чётко формулировать запросы, уточнять детали у коллег или диспетчера, кратко обосновывать свои действия при решении задач. 
Что дожны знать:
-Структуру и виды профессиональной документации в сфере АТМ: какие документы существуют, для чего каждый из них предназначен, где их искать (в том числе в электронных базах). 
-Специфику технической терминологии (на государственном языке): ключевые понятия из области автоматики, телемеханики, электротехники, используемые в схемах и инструкциях. 
-Правила оформления рабочей документации: какие реквизиты должны быть в тех или иных документах, как правильно фиксировать результаты проверок и измерений. 
-Базовую иноязычную лексику профессиональной направленности: основные термины, связанные с устройствами СЦБ, процессами монтажа и диагностики, чтобы иметь возможность работать с отдельными иноязычными материалами.
-Принципы поиска и анализа информации в профессиональных текстах: как выделять главное, сопоставлять данные из разных источников, проверять актуальность документов. 
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Какой документ содержит основные технические характеристики устройства СЦБ и правила его эксплуатации?
А) Наряд‑допуск.
Б) Технический паспорт или руководство по эксплуатации.
В) Журнал учёта работ.
Г) Служебная записка.
	Б

	39
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Что означает в англоязычной технической документации формулировка «Must not exceed»?
А) Рекомендуется не превышать.
Б) Допускается превышение при особых условиях.
В) Не должно превышать (строгое требование).
Г) Желательно не превышать.
	В

	40
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
При работе с двуязычной спецификацией на кабель вы видите параметр «Rated voltage» — какому русскоязычному термину он соответствует?
А) Пиковое напряжение.
Б) Номинальное напряжение.
В) Испытательное напряжение.
Г) Падение напряжения.
	Б

	41
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
В каком документе фиксируют результаты осмотра и измерений при обслуживании устройств автоматики и телемеханики?
А) В личном дневнике сотрудника.
Б) В журнале технического состояния или журнале осмотра устройств.
В) В рекламном буклете производителя.
Г) В проекте модернизации участка.
	Б

	42
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Вы читаете англоязычный мануал, где встречается фраза «Follow the procedure in Section 3». Как правильно интерпретировать это указание в контексте выполнения работ на железнодорожном транспорте?
А) Можно выполнить работы по собственному усмотрению, если есть опыт.
Б) Следует строго придерживаться порядка действий, описанного в разделе 3.
В) Это рекомендация, которую можно игнорировать при нехватке времени.
Г) Нужно обратиться к любому разделу на выбор и действовать по нему.
	Б

	43
	1 мин
Заявление закрытого типа с выбором правильного ответа
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
Вам нужно уточнить значение термина «relay» в документации на оборудование СЦБ. Какой источник будет наиболее корректным для однозначного понимания термина в профессиональном контексте?
А) Онлайн‑переводчик без учёта тематики.
Б) Разговор с коллегой, который слышал это слово однажды.
В) Отраслевой глоссарий, словарь железнодорожной/электротехнической терминологии или официальная документация производителя.
Г) Статья в популярной энциклопедии общего характера.
	В

	44
	3мин
Задание закрытого типа на выбор правильного ответа с дальнейшим его пояснением знание
	ПК 5.1
Выполнение вспомогательных работ для монтажа оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте
	Обучающиеся умеют:
читать монтажные чертежи, схемы (таблицы) соединений кабельных соединений напряжением до 10 кВ для монтажа оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте;
-  пользоваться ручным инструментом для резки кабеля до 10 кВ для монтажа кабельных сетей, осветительных приборов, распределительных устройств и вторичных цепей, оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления
Обучающиеся знают:
-условные изображения на монтажных чертежах, электрических схемах, схемах (таблицах) кабельных соединений напряжением до 10 кВ для оборудования сигнализации, блокировки, централизованного правления на железнодорожном транспорте;
-  правила резки кабеля напряжением до 10 кВ для монтажа оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транс-порте;
-  правила пользования ручным и электрифицированный инструментом для резки кабеля до 10 кВ для монтажа оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте;
- производственную инструкцию по резке кабеля до 10 кВ для монтажа оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте

	Прочитайте вопрос, выберите правильный ответ и напишите пояснение своего выбора:
Какой из перечисленных видов работ относится к вспомогательным при монтаже напольного оборудования СЦБ?
А) Настройка логических схем релейного шкафа
Б) Прокладка силовых кабелей в траншее с подготовкой песчаной подушки
В) Программирование микропроцессорной централизации
Г) Испытание изоляции повышенным напряжением

	Б) Прокладка силовых кабелей в траншее с подготовкой песчаной подушки
Пояснение: Прокладка кабелей и подготовка основания — вспомогательная работа, обеспечивающая условия для последующего монтажа и подключения оборудования. Остальные варианты — квалифицированные монтажные и наладочные операции.

	45
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов с пояснением
	
	
	Выберите все вспомогательные операции, которые может выполнять помощник электромеханика при установке мачтового светофора и поясните свой выбор:
А) Разметка места установки фундамента по чертежу
Б) Затяжка крепёжных болтов светофорной головки динамометрическим ключом
В) Очистка площадки от строительного мусора и снега
Г) Подача инструментов и материалов монтажнику
Д) Проверка правильности подключения жил кабеля по схеме

	А,В,Г
Пояснение: Разметка, подготовка площадки и обеспечение рабочего места материалами и инструментом — вспомогательные задачи. Затяжка с контролем момента и проверка электрических соединений требуют квалификации и относятся к основным монтажным операциям.

	46
	5 мин. Задание закрытого типа на знания
	
	
	Перечислите три требования безопасности, которые обязательно соблюдаются при выполнении вспомогательных земляных работ (рытье котлована под фундамент устройства СЦБ) в зоне железнодорожного пути. Кратко поясните, зачем нужно каждое из них.
	Пример правильного ответа:- -Ограждение места работ сигнальными знаками и выставление сигналиста. Чтобы предупредить работников о приближении подвижного состава и исключить травмирование.
-Проверка отсутствия подземных коммуникаций (кабелей, труб) перед началом копки. Чтобы не повредить действующие сети и избежать аварийных ситуаций и электротравм.
-Укрепление стенок котлована при глубине более 1,5 м или на сыпучих грунтах. Чтобы предотвратить обрушение грунта и травмирование работников.


	47
	3мин
Задание закрытого типа на нахождение соответствия
	
	
	Соотнесите вспомогательный инструмент/приспособление и его назначение при монтаже устройств СЦБ:
	Инструмент/приспособление
	Назначение

	1) Стропы и такелажные ремни
	А) Выравнивание и фиксация оборудования до затяжки крепежа

	2) Распорные клинья и подкладки
	Б) Перенос и установка тяжёлых элементов (шкафов, фундаментов)

	3) Пылезащитные чехлы и плёнки
	В) Защита оборудования от загрязнений и осадков до окончания монтажа

	4) Рулетка, шнур, колышки
	Г) Разметка мест установки и контроль геометрии



	1Б.2А,3В,4Г

	48
	3 мин.
Задание закрытого типа с пояснением
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:При подготовке к монтажу релейного шкафа на открытой площадке пошёл сильный дождь. Как должен поступить помощник электромеханика?
А) Продолжить работы, чтобы не срывать график, укрыв оборудование курткой
Б) Прекратить работы, закрыть проёмы шкафа защитными крышками, убрать инструмент, сообщить руководителю
В) Самостоятельно перенести шкаф в сухое помещение без согласования
Г) Оставить всё как есть и уйти на обед

	Б. Прекратить работы, закрыть проёмы шкафа защитными крышками, убрать инструмент, сообщить руководителю.

Пояснение: Безопасность и сохранность оборудования — приоритет. Любые изменения в работе согласуются с руководителем. Самостоятельные действия и продолжение работ в опасных условиях недопустимы.

	49
	5 мин.
Задание открытого типа на знания
	
	
	Прочитайте вопрос и опишите и  укажите не менее двух операций и кратко поясните их значение:
 Какие подготовительные и вспомогательные действия нужно выполнить перед монтажом путевого ящика на перегоне?.
	Пример правильного ответа:
-Получить наряд-допуск и инструктаж, согласовать «окно» в графике движения. Чтобы обеспечить безопасность и легальность работ в зоне движения поездов.
-Подготовить площадку: расчистить место, удалить растительность, выровнять поверхность. Чтобы исключить помехи при установке и обеспечить устойчивость конструкции.
-Проверить комплектность материалов и оборудования по ведомости. Чтобы не останавливать монтаж из‑за нехватки деталей.
-Организовать освещение и ограждение места работ, выставить сигналистов. Чтобы защитить работников от подвижного состава и обеспечить видимость в тёмное время суток.
-Подготовить инструмент и расходные материалы (крепеж, уплотнители, смазку). Чтобы ускорить монтаж и избежать лишних перемещений.


	50
	3мин.
Задание закрытого типа с выбором правильного ответа с написанием пояснения
	ПК 5.2
Выполнять заделку проходов для всех видов кабельных проводок и установка коробок для монтажа оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте
	Обучающиеся умеют:
- читать монтажные чертежи, схемы (таблицы) соединений оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте;
- пользоваться ручным и электрифицированным инструментом для заделки проходов и установки оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена, силовых сетей, электрических машин;
- пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении настройки и регулировки электрических элементов устройств СЦБ;
- оценивать качество монтажа, состояние крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ;
- анализировать причины отказов и неисправностей электромеханических элементов и устройств СЦБ;
- проводить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, систем централизации и сигнализации;
- проверять исправность соединительных шлейфов, электрических цепей и цепей управления;
- производить пайку плавкой вставки предохранителя;
- пользоваться инструментом, приспособлениями при наружной, внешней и внутренней чистке устройств СЦБ;
- применять средства индивидуальной защиты
Обучающиеся знают:
- условные изображения на монтажных чертежах, схемах (таблицах) соединений оборудования сигнализации, блокировки, централизованного правления на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена, силовых сетей, электрических машин;
- правила заделки проходов при монтаже оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте;
- производственные инструкции по заделке проходов для всех видов кабельных проводок и шин заземления, установке оборудования, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена, силовых сетей, электрических машин;
	Прочитайте вопрос, выберите правильный ответ и напишите пояснения:
Какой материал применяют для заделки кабельных проходов через стены и перекрытия, чтобы обеспечить огнестойкость и герметичность?
А) Обычный цементно-песчаный раствор без добавок
Б) Монтажная пена на полиуретановой основе
В) Огнестойкий противопожарный состав (огнестойкая мастика/пена) либо противопожарные муфты
Г) Жидкие гвозди

	В) 
Пояснение: Для кабельных проходок на объектах железнодорожной инфраструктуры обязательно используют огнестойкие решения: они препятствуют распространению огня и дыма, соответствуют требованиям пожарной безопасности и нормативам СЦБ. Обычная пена и цемент не обеспечивают нужной огнестойкости, а жидкие гвозди не предназначены для таких задач.

	51
	3 мин.
Задание на определение соответствия
	
	
	Соотнесите тип кабельного прохода и рекомендуемый способ герметизации/заделки:
Тип прохода
1) Сквозное отверстие в стене здания для пучка кабелей
2) Проход одиночного кабеля через тонкую перегородку
3) Кабельный ввод в металлический шкаф/коробку
4) Проход кабеля через металлическую трубу в грунте
	Способ заделки

	А) Противопожарная муфта на оболочке кабеля

	Б) Огнестойкий герметик + минераловатный уплотнитель

	В) Сальниковый ввод (кабельный ввод с уплотнением)

	Г) Уплотнение резиновым кольцом и герметиком, защита от влаги



	1 — Б, 2 — А, 3 — В, 4 — Г.
Пояснение: Разные условия требуют разных решений: в капитальных стенах — огнестойкие составы, на одиночных кабелях — муфты, в шкафах — сальники, в грунте — влагозащищённые уплотнения. Это отражает типовые методы работ по ПК 5.2.

	52
	Задание открытого типа на знание
	
	
	Перечислите не менее двух этапов установки распределительной коробки для кабельной сети СЦБ на стене здания. Кратко поясните, зачем нужен каждый этап?
	Пример правильного ответа:
-Разметка мест крепления по проектной схеме. Чтобы коробка стояла ровно и была доступна для обслуживания, а кабели подходили без излишнего натяжения.
-Подготовка отверстий под крепёж, очистка и обеспыливание. Чтобы крепёжные элементы держались надёжно и не ослабевали со временем.
-Установка коробки и фиксация саморезами/анкерами. Чтобы обеспечить устойчивое положение и вибростойкость конструкции.
-Ввод кабелей через сальниковые вводы, герметизация вводов. Чтобы исключить попадание пыли, влаги и грызунов, сохранить степень защиты IP.
-Проверка плотности прилегания крышки, установка уплотнителя. Чтобы поддерживать герметичность и защиту от внешних воздействий.


	53
	3 мин.
Задание закрытого типа с дальнейшим пояснением
	
	
	Прочитайте вопрос и найдите верный ответ:
При заделке кабельного прохода в тоннеле вы обнаружили, что диаметр отверстия значительно больше пучка кабелей. Как правильно поступить?
А) Заполнить зазор обычной монтажной пеной и закрыть декоративной накладкой
Б) Плотно уложить негорючий уплотнитель (минеральную вату), затем нанести огнестойкий герметик, при необходимости установить противопожарную муфту
В) Оставить как есть: кабели не касаются стен, значит, опасности нет
Г) Забить отверстие обрезками кабеля и залить бетоном
	Б) 
Пояснение: Избыточный зазор нужно уплотнять негорючим материалом и герметизировать огнестойким составом. Это предотвращает распространение огня, защищает кабели от механических повреждений и соответствует требованиям пожарной и эксплуатационной безопасности на объектах ж/д транспорта.

	54
	3 мин
Задание закрытого типа на выбор нескольких ответов с дальнейшим пояснением
	
	
	[bookmark: _GoBack]Прочитайте вопрос и выберите правильные варианты ответов и напишите пояснение вашего выбора?
Какие требования обязательно учитывают при установке коробок для монтажа оборудования СЦБ? Выберите все верные варианты.
А) Высота установки должна обеспечивать удобство обслуживания и соответствовать проекту
Б) Коробки можно крепить на любые поверхности, включая рыхлую штукатурку, если использовать длинные дюбели
В) Место установки должно быть защищено от прямого попадания воды и сильных потоков воздуха
Г) Степень защиты корпуса (IP) должна соответствовать условиям эксплуатации (улица/помещение)
Д) Ввод кабелей должен быть герметизирован, чтобы исключить попадание влаги и пыли

	А,В,Г,Д
Пояснение: Высота, защита от осадков, степень IP и герметизация вводов — обязательные требования. Крепление на ненадёжных основаниях недопустимо: это нарушает надёжность монтажа и безопасность эксплуатации.

	55
	3мин
Задание открытого типа на знания
	
	
	Прочитайте вопрос и напишите правильный ответ:
 Как проверить качество выполненной заделки кабельного прохода после завершения работ. Укажите не менее двух контрольных операций и поясните, что именно вы проверяете?
	Пример правильного ответа:
-Визуальный осмотр поверхности заделки. Проверяют отсутствие трещин, пустот, наплывов и расслоений — это говорит о равномерном нанесении состава.
-Проверка герметичности (например, лёгким обдувом или осмотром на наличие конденсата). Убеждаются, что через проход не проникает влага и пыль.
-Контроль огнезащитных свойств (наличие маркировки, сертификатов, применение сертифицированных материалов). Подтверждают, что использованы именно огнестойкие составы, а не бытовые аналоги.
-Проверка механической прочности (лёгкое нажатие, отсутствие крошения). Убеждаются, что заделка не разрушится от вибраций и перепадов температур.


	56
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором правильного ответа с пояснением
	ПК 5.3
Выполнять соединение, оконцевание и присоединение жил кабелей всех марок различными способами, кроме сварки, монтаж кабельных муфт для монтажа оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте
	Обучающиеся умеют:
- читать монтажные чертежи, схемы (таблицы) соединений оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте;
Обучающиеся знают:
- условные изображения на монтажных чертежах схемах (таблицах) соединений оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте;
- правила соединения жил кабелей оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена, силовых сетей, электрических машин;
- правила оконцевания жил кабелей оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена, силовых сетей, электрических машин;
-правила монтажа кабельных муфт оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена, силовых сетей, электрических машин
	Прочитайте вопрос, выберите правильный ответ и поясните свой выбор:
Какой способ оконцевания многопроволочной медной жилы сечением 4 мм² применяют перед подключением к винтовому зажиму клеммной колодки в устройствах СЦБ?
А) Прямое подворачивание жилы в кольцо без наконечника
Б) Опрессовка штыревым втулочным наконечником (НШВИ)
В) Пайка без дополнительной изоляции
Г) Скрутка с другой жилой и изоляция ПВХ-лентой

	Б
Пояснение: Опрессовка НШВИ обеспечивает надёжный контакт, предотвращает распушение проволок и ослабление соединения при затяжке винта — это типовой метод по требованиям электромонтажа СЦБ. Прямое формирование кольца и скрутки не допускаются, пайка в ряде случаев ограничена нормативами.

	57
	3 мин.
Задание на определение соответствия
	
	
	Соотнесите способ соединения жил и область его применения в кабельных работах СЦБ:
Способ соединения	
1) Опрессовка гильзами	
2) Клеммные колодки с винтовыми зажимами
3) Пружинные клеммы (типа WAGO)	
Область применения
А) Соединение жил в кабельной муфте при восстановлении целостности кабеля
Б) Присоединение жил к аппаратуре и клеммникам в шкафах и стативах
В) В условиях, где не допускаются вибрации и требуется максимальная надёжность; на ж/д СЦБ применяются ограниченно или не применяются


	1-А,2-Б.3-В,4-Г

	58
	5 мин
Задание открытого типа на знания
	
	
	Перечислите не менее двух обязательных этапов подготовки кабеля перед монтажом соединительной муфты. Кратко поясните, зачем нужен каждый этап.
	Пример правильного ответа:
-Проверка документации, маркировки кабеля и соответствия проекту. Чтобы исключить ошибки при соединении кабелей разного назначения (сигнальные, силовые, кабели связи).
-Внешний осмотр оболочки на отсутствие повреждений. Чтобы не монтировать муфту на повреждённый кабель — это предотвратит отказы в эксплуатации.
-Снятие наружной оболочки и поясной изоляции по шаблону. Чтобы обеспечить правильную геометрию разделки и надёжную герметизацию муфты.
-Обезжиривание и зачистка жил, удаление окислов. Чтобы получить качественный электрический контакт и снизить переходное сопротивление.
-Проверка целостности жил и изоляции (прозвонка, измерение сопротивления изоляции). Чтобы убедиться, что кабель пригоден к монтажу и не имеет скрытых дефектов.

	59
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором правильного ответа с пояснением своего выбора
	
	
	Прочтите вопрос, выберите правильный ответ и поясните свой выбор: 
При монтаже муфты на сигнальном кабеле вы обнаружили влагу внутри оболочки. Как правильно поступить?
А) Просушить участок феном и сразу продолжить монтаж муфты
Б) Отрезать повреждённый участок кабеля, выполнить новую разделку и установить муфту, при необходимости согласовать изменение длины кабеля
В) Залить внутрь муфты гидрофобный компаунд и продолжить работы
Г) Игнорировать: влага не влияет на работу сигнальных цепей

	Б
Пояснение: Влага внутри кабеля — признак нарушения герметичности и потенциальной деградации изоляции. Просушка не гарантирует устранение проблемы. Надёжное решение — удалить повреждённый участок и смонтировать муфту на исправном кабеле. Это соответствует требованиям надёжности СЦБ.

	60
	3 мин
Задание закрытого типа с пояснением своего выбора
	
	
	Прочитайте вопрос и выберите правильные варианты ответов, поясните свой выбор:
Какие инструменты и приспособления применяют при опрессовке кабельных наконечников и гильз в работах по ПК 5.3? Выберите все верные варианты.
А) Пресс-клещи с матрицами под нужный тип и сечение наконечника
Б) Молоток и зубило
В) Стриппер для снятия изоляции
Г) Динамометрический ключ
Д) Обжимные клещи (ручные или гидравлические)

	А,В,Д
Пояснение: Пресс‑клещи/обжимные клещи и стриппер — типовой набор для оконцевания и опрессовки. Молоток и зубило не используют: они нарушают структуру жил и ухудшают контакт. Динамометрический ключ применяют для затяжки винтовых соединений, а не для опрессовки.



