КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дисциплина: ПМ.03 Поддержание в исправном состоянии оборудования, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики на участках железнодорожных линий
МДК 03.01. Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем железнодорожной автоматики и телемеханики
Образовательная программа: 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)

	Номер 
	Время/ тип задания
	Код компетенции
	Результаты обучения по дисциплине
	Содержание задания
	Ключи

	
	
	
	Умения
	Знания
	
	

	1
	4 мин 
Задание открытого типа с развернутым ответом

	ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	 - У1 – измерять параметры приборов и устройств СЦБ.

	- конструкцию приборов и устройств СЦБ

- принцип работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ

	Дать ответ на определение- ремонт устройств ЖАТ

	это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности устройства или системы железнодорожной АиТ, а также восстановлению ресурсов систем, устройств или их составных частей, выполняемых по определенным правилам и в зависимости от вида ремонта.

	2
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных 
	
	
	
	На какие виды реле постоянного тока разделяют:
1 Нейтральные 
2 Комбинированные 
3 Поляризованные 
4 Все варианты 
	4

	3
	 1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	На какие виды реле подразделяются по принципу.
1 тепловые, индукционные и полупроводниковые 
2 электромагнитные
3 все перечисленные
	3

	4
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	По роду питающего тока реле подразделяют:
1 Постоянного тока
2 реле постоянного и переменного тока
3 Переменного тока 
	2

	5
	 1 мин
Задание открытого типа на знание понятийного аппарата
	
	
	
	Перечислить свойства реле 1-ого класса надежности .

	Не свариваемость фронтовых контактов, надёжное контактное нажатие на фронтовые контакты — 0,3 Н (30 гс), на тыловые — 0,15 Н (15 гс)., 
Межконтактное расстояние — не менее 1,3 мм, наличие антимагнитного штифта

	6
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	На сколько классов надежности подразделяются реле 
1 3кл.
2 4кл
3 2кл

	3

	7
	4 мин 
Задание открытого типа с развернутым ответом

	
	
	
	Что включает в себя этап ТО электромагнитного реле внешний и внутренний осмотр 
Проверяют целость пломб, исправность кожуха, его крепление к цоколю и уплотнения между цоколем и кожухом, состояние выводов реле, исправность резьбы винтов и втулок.

	 Проверяют целость пломб, исправность                   кожуха, его крепление к цоколю и уплотнения между цоколем и кожухом, состояние выводов реле, исправность резьбы винтов и втулок.

	8
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных 
	
	
	
	Согласно какой технической карте, выполняется ТО малогабаритных реле.
1 ТНК -ЦШ 007-2017
2 ТНК ЦШ-720
3 ТНК ЦШ-530

	1

	9
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных 
	
	
	
	Какие важные замечания нужно учитывать при ТО приборов ЖАТ 
1 При подгибании деталей (упоров, хвостовиков, пружин) избегайте резких изгибов вблизи мест закрепления — это может привести к трещинам и поломке.
2 Все измерения проводите при отключённом питании и убедитесь, что реле остыло (если оно было под нагрузкой).
3 Используйте только исправные и поверенные инструменты — это гарантирует точность регулировки и надёжность дальнейшей работы реле.
4 все замечания 


	4

	10
	4 мин 
Задание открытого типа 
. 
	
	
	
	Дайте ответ определению- Техническое обслуживание устройств ЖАТ

	регламентированный комплекс операция по подготовке системы или устройства к эксплуатации, хранению, транспортированию и приведению его в исходное состояние после этих технологических процессов, не связанных с поддержанием надежности этих устройств (систем).


	11
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	В корпусе реле монтажные провода должны быть?
1 быть гибкими
2 аккуратно уложены без натяжения
3 оба варианта 
	3

	12
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	Прочитайте вопрос, выберите один правильный вариант ответа. 
Что из названного свойственно угольным контактам реле.
1 не должны иметь трещин, сколов
2 отсутствие перемещения графитовых контактов в металлическом корпусе
3 оба варианта
	3

	13
	 1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	При проверке и регулировке контактной и механической системы кнопок аппарата управления работник РТУ?
1 проверяет коммутирующие устройства на соответствие требованиям соответствующих технических условий и комплекту документации согласно спецификации на каждое устройство
2 осуществляет контроль за электромехаником при выполнении 
работ
3 оба варианта верные
	1

	14
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ;
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 


	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите цифры, стоящие после букв в маркировке реле, обозначающие число контактных групп реле.
	Тип реле
	Число контактных групп

	А
	НМШ1-1440
	1
	4фт

	Б
	НМШ2 - 4000
	2
	4фт+4ф

	В
	НМШ3-0,2/250
	3
	8фт

	Г
	НМШ4-600
	4
	2фт+2ф

	
	
	5
	1фт



	
	А
	Б
	В
	Г

	3
	1
	4
	2




	15
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ;
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 

	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите назначение реле и типы реле.
	Назначение реле
	Тип
реле

	А
	Реверсирование стрелочных электродвигателей
	1
	НМПШ2 -400

	Б
	Фиксация занятости-свободности рельсовых цепей
	2
	АОШ2-180/0,45

	В
	Автоматическое включение резервного питания при пропадании основного напряжения
	3
	АСШ2-220

	Г
	Для контроля целостности нитей ламп светофоров
	4
	ППР3-5000

	
	

	5
	ДСШ-13




	
	А
	Б
	В
	Г

	4
	5
	2
	3




	16
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Поляризованное реле в отличие от нейтрального:

1) работает только на переменном токе
2) не имеет общих контактов
3) более надежно
4) зависит от полярности тока

Ответ:
Обоснование:
	4) зависит от полярности тока

Обоснование: Поляризованные реле отличаются от нейтральных наличием в магнитной системе постоянного магнита. Они имеют поляризованный якорь, который переключается из одного нормального положения в другое (переведенное) в зависимости от направления полярности тока, протекающего по обмоткам катушек реле.

	17
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 


	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Укажите класс надежности реле АНШМ2-310

1) высшего класса надежности
2) первого класса надежности
3) третьего класса
надежности
4) низшего класса
надежности

Ответ:
Обоснование:

	2) первого класса надежности 

Обоснование:
Реле I класса надежности имеют следующие основные признаки:
 при выключении тока в обмотках обеспечивается 100% отпускание якоря под действием собственного веса;
несвариваемость фронтовых контактов с общим;
надежное контактное нажатие
межконтактное расстояние должно быть не менее 1,3мм;
наличие антимагнитного штифта на якоре;
исключение неодновременного переключения контактов;
используются в ответственных схемах без использования дополнительного контроля отпускания якоря.

	18
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
 
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Какое количество контактных групп в реле НМШМ1 -1120?
1) две
2) четыре
3) восемь
4) одна
Ответ:
Обоснование:
	3) восемь
Обоснование:
Цифра 1- означает, что реле имеет восемь групп (8фт) переключающих контактов, в каждую группу входит 1 фронтовой, 1 общий и 1 тыловой контакт.


	19
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Назначение магнитов дугогашения в пусковых реле
1) позволяют работать только от определенной полярности
2) создает замедление на отпускание
3) уменьшают искрогашение на контактах
4) позволяет работать от переменного тока
Ответ:
Обоснование:

	3) уменьшают искрогашение на контактах
Обоснование:
Контакты некоторых пусковых реле, предназначенные для коммутирования больших токов, имеют магниты дугогашения, в которых используется принцип возникновения силы, действующей на проводник с током (дуга), расположенный в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом.

	20
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных. 
	ОК.2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
	У1 – измерять параметры приборов и устройств СЦБ.
У2 - регулировать параметры прибо-ров и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации 
У3- анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ
У4- проводить тестовый контроль работоспособности приборов и устройств СЦБ

	-  технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ
- правила, порядок организации и проведения испытаний устройств и проведения электротехнических измерений
- технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ

	Какие измерительные инструменты используются для проверки магнитной системы?
1 Набор щупов
2 Индикатор часового типа
3 Штангенциркуль
4 Граммометр часового типа
5 Все вышеперечисленные инструменты 

	5

	21
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из трех предложенных. 
	
	
	
	Для каких измерений применяется-используется Штангенциркуль
1 для линейных измерений деталей и зазоров, где щупы неприменимы.
2 для контроля контактного нажатия и усилий возврата якоря.
3 для точной проверки люфтов и хода якоря
	1

	22
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. 
	
	
	
	Для каких измерений применяется-используется Граммометр часового типа
1 для линейных измерений деталей и зазоров, где щупы неприменимы.
2 для контроля контактного нажатия и усилий возврата якоря.
3 для точной проверки люфтов и хода якоря
	2

	23
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. 

	
	
	
	Для каких измерений применяется-используется Индикатор часового типа
1 для линейных измерений деталей и зазоров, где щупы неприменимы.
2 для контроля контактного нажатия и усилий возврата якоря.
3 для точной проверки люфтов и хода якоря
	3

	24
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из шести предложенных. 

	
	
	
	 Какие измерения зазоров можем произвести Набором щупов (комплект для малогабаритных реле) 
1 между якорем и сердечником;
2 между подвижными и неподвижными контактами;
3 воздушного (антимагнитного) зазора в притянутом состоянии;
4 горизонтального и вертикального перемещения якоря;
5 перемещения якоря вдоль оси сердечника.
6 все варианты
	6

	25
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из трех предложенных
	
	
	
	Что характерно, для рабочего состояния малогабаритного реле
1 Для рабочего состояния малогабаритного реле характерно переключение электрических цепей с помощью электрического сигнала. 
2 Для рабочего состояния малогабаритного реле характерно отключение электрических цепей с помощью электрического сигнала.
3 Для рабочего состояния малогабаритного реле характерно воздействие на контакты электрических цепей с помощью электрического сигнала.
	1

	26
	4 мин 
Задание закрытого типа на установление правильной последовательности этапов процесса
	
	
	
	Пошаговый принцип работы реле 
1 возникает магнитное поле, 
2 Якорь притягивается, меняя положение контактов, 
3 Замыкается или размыкается цепь управления, 
4 На катушку подаётся управляющее напряжение
5 после снятия сигнала система возвращается в начальное состояние. 
	4-1-2-3-5

	27 
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	Согласно ТНК, что важно придерживаться при ТО приборов ЖАТ:
1 Перед проверкой убедитесь, что реле отключено от источника питания. 
2 При работе с напряжением соблюдайте меры предосторожности: используйте изолирующие инструменты, не касайтесь оголённых проводов и т. д.
3 Для точной диагностики сложных или специализированных реле может потребоваться дополнительное оборудование или обращение к специалисту.
4 Все варианты
	4

	28
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из шести предложенных. 

	
	
	
	Какие параметры электромагнитного реле измеряет    Мультиметр 
1 сопротивление обмотки катушки (в режиме омметра);
2 состояние контактов (измеряют сопротивление между ними в выключенном и включённом состоянии реле); 
3 наличие напряжения на управляющих и силовых контактах. 
4 состояние контактов (низкое сопротивление у нормально замкнутых, высокое — у нормально разомкнутых в выключенном состоянии);
5 наличие напряжения на управляющих и силовых контактах при подаче питания. 
6 все варианты
	6

	29
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	При помощи какого измерительного прибора проверяют сопротивление обмотки катушки (в режиме омметра)
1 Амперметр 
2 Осциллограф
3 Вольтметр 
4 Мультиметр
	4

	30
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ;
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 

	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите условно-графические обозначения (УГО) реле на схемах и типы реле.
	УГО реле
	Тип
реле

	А
	

	1
	ДСШ-13

	Б
	

	2
	ПМПШ-150/150

	В
	

	3
	НМШТ1-1440

	Г
	

	4
	КМШ-750

	
	

	5
	НМШ1-400



	
	А
	Б
	В
	Г

	4
	5
	2
	3




	31
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 


	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите элементы реле КМШ показанные цифрами на схеме.
[image: ]
	элемент
 реле
	цифра
 на схеме

	А
	якорь нейтральный
	1
	3)

	Б
	сердечник
	2
	2)

	В
	якорь поляризованный
	3
	1)

	Г
	общий контакт
	4
	5)

	
	
	5
	4)



	
	А
	Б
	В
	Г

	5
	3
	2
	1




	32
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 

	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите элементы реле ОМШ, показанные цифрами на схеме.
[image: ]
	элемент реле
	цифра на схеме

	А
	якорь 
	1
	4)

	Б
	диод
	2
	3)

	В
	ярмо
	3
	1)

	Г
	катушка
	4
	5)

	
	
	5
	2)



	
	А
	Б
	В
	Г

	2
	5
	1
	4




	33
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности


	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
 
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Укажите класс надежности реле КДРШ

1) высшего класса надежности
2) первого класса надежности
3) третьего класса
надежности
4) низшего класса
надежности

Ответ:
Обоснование:
	4) низшего класса
надежности

Обоснование:
У реле низшего класса надежности отпускание якоря
при выключении тока обеспечивается под действием реакции контактных пружин. Эти реле не используются в ответственных схемах, непосредственно обеспечивающих безопасность движения поездов.
При использовании реле в ответственных схемах действие по переключению контактов проверяется дополнительно схемным путем.

	34
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех  предложенных.
	ОК.4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	У3- анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ
У4- проводить тестовый контроль работоспособности приборов и устройств СЦБ
У5 - прогнозировать техническое состояние изделий оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1-5-го класса с целью своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ и повышения безаварийности эксплуатации

	- правила, порядок организации и проведения испытаний устройств и проведения электротехнических измерений

- характерные виды нарушений нормальной работы устройств и способы их устранения
	Какие инструменты используются для визуальной проверки магнитной системы реле 
1 Зеркало смотровое, лупа 
2 Бинокль, фонарь 
3 Оба варианта 
	1

	25 
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных.
	
	
	
	Что относится к вспомогательным и регулировочным инструментам по обслуживанию приборов СЦБ
1 Отвёртки, плоскогубцы, бокорезы‑мини, молотки
2 шабер, скальпель, пинцет плоский 
3 Ключи с внутренним шестигранником
4 Чистодел пластинчатый, шило
5 все перечисленное 
	5

	26
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	
	
	
	Что включают осмотр проверка и регулировка электромагнитных реле
1 проверку электрических характеристик 
2 настройку параметров срабатывания и возврата.
3 оба варианта  
	3

	27
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	
	
	
	Какие способы регулировки применяются к электромагнитным реле 
[bookmark: _Hlk222686941]1 Изменение натяжения пружины, Изменение воздушного зазора, Изменение числа витков обмотки реле, Регулировка коэффициента возврата, Регулировка выдержки времени.
2 Регулировка коэффициента возврата, Регулировка выдержки времени.
3 Изменение числа витков обмотки реле, изменений параметров сопротивления, изменение нажатия (давления) в контактах
	1

	28
	4 мин 
Задание открытого типа 

	
	
	
	Как производят регулировку выдержки времени электромагнитных реле постоянного тока. 

	Выдержку времени регулируют изменением воздушного зазора путём перемещения сердечника, предварительно ослабив винты, крепящие сердечник. Для увеличения выдержки времени зазор следует уменьшить.

	29
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных.
	
	
	
	Нужно ли придерживаться следующего, при проведении ТО приборов ЖАТ: регулировку механизма реле необходимо производить одновременно с проверкой его электрических характеристик.
1 Да
2 Нет 
	1

	30
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	Как производится проверка электрических характеристик электромагнитных реле:
1 Напряжение следует изменять плавно в ту или иную сторону до получения значения срабатывания или возврата
2 Ток не следует изменять плавно, до получения значения срабатывания или возврата.
3 Ток или напряжение следует изменять плавно в ту или иную сторону до получения значения срабатывания или возврата. Не рекомендуется «искать» точку срабатывания увеличением или уменьшением тока или напряжения, чтобы избежать ошибки из-за перемагничивания сердечника реле
	3

	31
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	Какие приборы РЦ подлежат периодической замене
1 путевые реле, трансформаторы, конденсаторные блоки, фильтры, резисторы, дроссели (дроссель-трансформаторы) предохранители, генераторы, усилители, фильтры и приемники
2 генераторы, усилители, фильтры и приемники
3 путевые реле, трансформаторы, конденсаторные блоки, фильтры, резисторы, дроссели (дроссель-трансформаторы) предохранители
	1

	32
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	Кто по должности производит ТО аппаратуры ЖАТ 
1 электромонтёр, электромеханик  
2 главный инженер дистанции СЦБ
3 оба варианта 
	1

	33
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	Где производится ТО аппаратуры ЖАТ 
1 Ремонтно-технологический участок (РТУ), проводят ТО и ремонт съёмных элементов и приборов устройств ЖАТ (реле и релейные блоки, трансмиттеры и т. п.)
2 Техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) производится в дистанциях сигнализации и связи железных дорог.
3 Оба варианта 

	1

	34
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.

Цифра «250» в обозначении реле НМПШ3-0.2/250

1) сопротивление обмотки
2) номинальное напряжение
3) массу реле в граммах
4) ток на обмотке реле
	1) сопротивление обмотки

	35
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ;
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

Цифра 1 в обозначении контакта поляризованного реле «123» означает, что

1) это общий контакт
2) это контакт первого тройника
3) это контакт поляризованного якоря
4) это нормальный контакт
	3) это контакт поляризованного якоря

	36
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Реле, которое может находиться в трех положениях
1) АПШ
2) ИМВШ
3) КМШ
4) АНВШ

	3) КМШ
Обоснование:
Комбинированное реле, имеющее один нейтральный и один поляризованный якорь, является трехпозиционным, так как оно может находиться в трех состояниях: без тока, возбуждено током прямой или обратной полярности.

	37
	/10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ 

Обучающийся умеет:
измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 

	
Обучающийся имеет практический опыт:
разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ;

	Прочитайте задание и дайте развернутый ответ.

Опишите внутренний осмотр реле НМШ согласно карте технологического процесса

Ответ:

	При внутреннем осмотре реле проверить состояние выводов катушек: монтажные провода не должны иметь нарушения изоляционного покрытия, должны быть гибкими, аккуратно без натяжения уложены и не должны препятствовать ходу якоря и противовеса. Осмотреть катушки: катушки, имеющие повреждения внешней изоляции, трещины и сколы,  заменить; катушки не должны быть зажаты и не должны проворачиваться на сердечнике, продольное перемещение катушек на сердечнике должно быть не более 1 мм; проверить на катушке ярлыка; проверить крепление выводов, качество паек. Обратить внимание на наличие коррозии: реле, имеющие элементы со следами коррозии – ремонту не подлежат.

	38
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ;
 
	
Обучающийся имеет практический опыт:
разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ;
	Прочитайте задание и выберите правильную последовательность действий.
В какой последовательности проводится техническое обслуживание реле НМШ согласно КТП-ЦШ?

1) вскрытие реле
2) измерение сопротивления обмоток реле
3) внутренний осмотр реле
4) внешний осмотр и наружная чистка

Запишите соответствующую
последовательность цифр слева
направо.
Ответ:

	
	
	
	



	
	4
	1
	3
	2




	39
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ПК 3.2 
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 


	Обучающийся умеет:
измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 

Обучающийся имеет практический опыт:
измерения и логического анализа параметров приборов и устройств СЦБ.
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите тип реле и величину зазора между полюсом и якорем в притянутом положении согласно карте КТП ЦШ.

	Тип реле
	Зазор между полюсом и якорем в притянутом положении, не менее

	А
	НМШ4 -3000
	1
	0,2мм

	Б
	АНШМ2-620
	2
	0,35мм

	В
	ОМШ2-46
	3
	0,25мм

	Г
	АПШ-220
	4
	0,15мм

	
	

	5
	0,5мм



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	




	
	А
	Б
	В
	Г

	1
	4
	2
	5




	40
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ПК 3.2 
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 

	
Обучающийся умеет:
измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 
 
Обучающийся имеет практический опыт:
измерения и логического анализа параметров приборов и устройств СЦБ.
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Какие измеренные значения сопротивления обмоток катушек в реле НМШ2-900 соответствуют КТП ЦШ и не требуют замены? Измеренные значения:

1) в реле две обмотки R1=400 Ом 
R2=500 Ом
2) в реле две обмотки R1=470 Ом 
R2=430 Ом
3) в реле одна обмотка R1=900 Ом
4) в реле две обмотки R1=900 Ом 
R2=900 Ом

Ответ:
Обоснование:
	2) в реле две обмотки R1=470 Ом
R2=430 Ом 

Обоснование: 
В реле НМШ2-900 две катушки по 
450 Ом с допуском плюс-минус 10% (405-495 Ом)



	41
	/10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	ПК 3.2
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки


	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 


	Обучающийся умеет:
анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ; 

Обучающийся имеет практический опыт:
измерения и логического анализа параметров приборов и устройств СЦБ.


	Прочитайте задание и дайте развернутый ответ.

При измерении электрических характеристик реле НМШ2-900 получились следующие значения:
Напряжение отпускания – 2,1В (норма, не менее – 2,3В)
Напряжение срабатывания – 7,7В (норма, не более -7,5В)
Опишите, что необходимо сделать для приведения электрических параметров реле установленным нормам.

Ответ:

	При несоответствии электрических параметров реле установленным нормам необходимо:
При заниженном напряжении отпускания якоря увеличить: контактное нажатие замыкающих контактов, совместный ход перекидных контактов с замыкающими, нажатие перекидной пружины на размыкающую  (при снятых тягах).
При завышенном напряжении срабатывания в пределах установленных норм: уменьшить нажатие замыкающих контактов, увеличить нажатие размыкающих контактов, увеличить совместный ход размыкающих перекидных контактов, уменьшить совместных ход замыкающих и перекидных контактов, уменьшить раствор контактов, затем повторно отрегулировать контакты.

	42
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки.


	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ;
Обучающийся имеет практический опыт:
регулировки и проверки работы устройств и приборов СЦБ.
	Обучающийся умеет:
измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 
регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; 
анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ; 
проводить тестовый контроль работоспособности приборов и устройств СЦБ; 


	Прочитайте задание и выберите правильную последовательность действий.
В какой последовательности проводится периодическая проверка блока-фильтра ЗБФ согласно КТП-ЦШ?

1) удалить из гнезд пломбировочную мастику
2) очистить блок-фильтр снаружи от пыли и грязи
3) произвести проверку электрических параметров
4) осмотреть элементы блок-фильтра
5) клеймение (пломбирование) блок-фильтра
6) закрытие блок-фильтра

Запишите соответствующую
последовательность цифр слева
направо.
Ответ:

	
	
	
	
	
	



	
	2
	1
	4
	3
	6
	5




	43
	/10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ;

Обучающийся умеет:
анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ; 

Обучающийся имеет практический опыт:
регулировки и проверки работы устройств и приборов СЦБ;

	
	Прочитайте задание и дайте развернутый ответ.

Приведите порядок измерения электрических параметров реле АНМШ согласно КТП ЦШ.

Ответ:

	Порядок измерения электрических параметров: на обмотки реле подать напряжение (ток) перегрузки.  Напряжение (ток) плавно уменьшить до момента размыкания всех замыкающих контактов. Зафиксировать показание измерительного прибора, полученная при этом величина – напряжение (ток) отпускания. Затем напряжение (ток) уменьшить до нуля, цепь питания кратковременно разомкнуть и на обмотки реле подать напряжение (ток) той же полярности, которое плавно повысить до момента притяжения якоря до упора. Зафиксировать показание измерительного прибора, полученная при этом величина – напряжение (ток) срабатывания при прямой полярности. Измерение напряжения (тока) срабатывания реле при обратной полярности на обмотках провести следующим образом: на обмотки реле подать напряжение (ток), равное напряжению (току) перегрузки, которое плавно уменьшить до нуля, цепь питания разомкнуть, затем на обмотки реле подать напряжение (ток) обратной полярности, величину которого плавно увеличить до момента притяжения якоря до упора. Зафиксировать показание измерительного прибора, полученная при этом величина – напряжение (ток) срабатывания при обратной полярности. Эта величина не должна превышать напряжение (ток), измеренное при прямой полярности, более чем на 20%. 




КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дисциплина: ПП.03 01 Производственная практика (Технология ремонтно-регулировочных работ устройств и приборов систем железнодорожной автоматики и телемеханики). 
Образовательная программа: 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
	№ п/п
	Время и тип задания

	Код и наименование компетенции
	Результаты обучения по дисциплине
(знания, умения)
	Содержание задания
	Ключи

	1
	2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ;
 

	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 
Цифра 3 в обозначении контакта поляризованного реле «123» означает, что
1) это общий контакт
2) это контакт третьего тройника
3) это тыловой контакт 
4) это нормальный контакт

Ответ:
	3) это тыловой контакт

	2
	2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	Обучающийся знает:
технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ;

	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа
Какое требование является обязательным при сборке реле после ремонта?
1) Использование старых прокладок
2) Смазка контактов маслом
3) Наличие клейма (пломбы) и этикетки с датой проверки
4) Покраска корпуса в яркий цвет

Ответ:
	3) Наличие клейма (пломбы) и этикетки с датой проверки

	3
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ;
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 


	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите цифры, стоящие после букв в маркировке реле, обозначающие число контактных групп реле.

	Тип реле
	Число контактных групп

	А
	НМШ1-1440
	1
	4фт

	Б
	АНШ2 - 1230
	2
	4фт+4ф

	В
	НМШ3-0,2/250
	3
	8фт

	Г
	НМШ4-600
	4
	2фт+2ф

	
	
	5
	1фт



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



	
	А
	Б
	В
	Г

	3
	1
	4
	2




	4
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ;
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 

	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите условно-графические обозначения (УГО) реле на схемах и типы реле.

	УГО реле
	Тип
реле

	А
	

	1
	НМПШ2-400

	Б
	

	2
	АНШМ2-620

	В
	

	3
	ОМШ2-46

	Г
	

	4
	КМШ-3000

	
	

	5
	КДРШМ



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



	
	А
	Б
	В
	Г

	4
	2
	5
	3




	5
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 


	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите элементы реле РЭЛ, показанные цифрами на схеме.
[image: ]
	элемент
 реле
	цифра
 на схеме

	А
	груз
	1
	3)

	Б
	катушка
	2
	2)

	В
	ярмо
	3
	1)

	Г
	контакт фронтовой
	4
	5)

	
	

	5
	4)



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



	
	А
	Б
	В
	Г

	5
	4
	1
	3




	6
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 

	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите элементы кодового путевого трансмиттера КПТШ, показанные цифрами на схеме.
[image: ]

	элемент реле
	цифра на схеме

	А
	контакт
	1
	4)

	Б
	электродвигатель
	2
	3)

	В
	редуктор
	3
	1)

	Г
	кулачковая шайба
	4
	5)

	
	
	5
	2)



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



	
	А
	Б
	В
	Г

	3
	4
	1
	5




	7
	5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	Обучающийся знает:
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ 


	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Для чего на корпусе отремонтированного реле устанавливается пломба?
1) Для защиты от пыли
2) Для исключения несанкционированного вскрытия и подтверждения ответственности работника РТУ
3) Для фиксации крышки
4) По требованию пожарной безопасности

Ответ:
Обоснование:
	2) Для исключения несанкционированного вскрытия и подтверждения ответственности работника РТУ

Обоснование:
Пломбирование подтверждает, что прибор прошел все испытания и его внутренняя регулировка соответствует нормам КТП ЦШ.

	8
	2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.

Каким документом определяется периодичность проверки и ремонта приборов СЦБ (НМШ, ДСШ и др.) в РТУ?
1) ПТЭ (Правила технической эксплуатации)
2) Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ (№3168р)
3) Приказ начальника дистанции СЦБ
4) Технический паспорт устройства

Ответ:
	2) Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ (№3168р)

	9
	/10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ 

Обучающийся умеет:
измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 

Обучающийся имеет практический опыт:
разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ;

	Прочитайте задание и дайте развернутый ответ.

Опишите внутренний осмотр реле НМШ согласно карте технологического процесса

Ответ:

	При внутреннем осмотре реле проверить состояние выводов катушек: монтажные провода не должны иметь нарушения изоляционного покрытия, должны быть гибкими, аккуратно без натяжения уложены и не должны препятствовать ходу якоря и противовеса. Осмотреть катушки: катушки, имеющие повреждения внешней изоляции, трещины и сколы,  заменить; катушки не должны быть зажаты и не должны проворачиваться на сердечнике, продольное перемещение катушек на сердечнике должно быть не более 1 мм; проверить на катушке ярлыка; проверить крепление выводов, качество паек. Обратить внимание на наличие коррозии: реле, имеющие элементы со следами коррозии – ремонту не подлежат.

	10
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки



	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ;

Обучающийся умеет:
регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; 

Обучающийся имеет практический опыт:
разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ
	Прочитайте задание, выберите правильную последовательность действий.
В какой последовательности проводится техническое обслуживание реле АНШ согласно КТП-ЦШ?

1) внутренний осмотр реле
2) вскрытие реле
3) регулировка контактной системы
4) чистка контактной системы
5) чистка и регулировка магнитной системы
6) измерение сопротивления обмоток реле

Запишите соответствующую
последовательность цифр слева направо.
Ответ:

	
	
	
	
	
	





	
	2
	1
	6
	4
	5
	3




	11
	5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки



	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ;

Обучающийся умеет:
регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; 

Обучающийся имеет практический опыт:
разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

С какой целью проверяется люфт якоря вдоль призмы (оси вращения) ярма у реле типа НМШ?
1) Для уменьшения шума при работе
2) Для исключения заклинивания якоря и обеспечения свободного хода
3) Для увеличения срока службы обмотки
4) Для регулировки напряжения срабатывания

Ответ:
Обоснование:

	2) Для исключения заклинивания якоря и обеспечения свободного хода

Обоснование: 
Избыточный или недостаточный люфт может привести к перекосу якоря и механическому заклиниванию, что недопустимо для приборов первого класса надежности. Люфт якоря вдоль призмы ярма проверяется для надежного притяжения и отпускания якоря, предотвращая ложные срабатывания.

	12
	5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки



	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ;
Обучающийся умеет:
регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; 
Обучающийся имеет практический опыт:
разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Почему при регулировке реле ДСШ-13 важно соблюдать зазор между сектором и полюсами

1) Чтобы сектор не касался катушек
2) Чтобы обеспечить стабильность электрических характеристик и исключить трение
3) Чтобы увеличить скорость срабатывания
4) Для экономии электроэнергии
Ответ:
Обоснование:

	2) Чтобы обеспечить стабильность электрических характеристик и исключить трение

Обоснование:
Слишком малый зазор может привести к притяжению сектора к полюсу (залипанию), а слишком большой – к недостаточной силе для поднятия сектора.
Трение сектора о полюса или сердечник приведет к отказу реле (несрабатыванию или невозврату), что напрямую влияет на безопасность движения.


	13
	5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки



	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 
технологию ремонта и регулировки приборов и устройств СЦБ;

Обучающийся имеет практический опыт:
разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Можно ли использовать реле со следами коррозии на деталях магнитопровода?

1) Можно, если коррозия небольшая
2) Нельзя, реле требует чистки или замены деталей в РТУ
3) Можно только в маневровых районах
4) Можно, если сопротивление обмотки в норме

Ответ:
Обоснование:

	2) Нельзя, реле требует чистки или замены деталей в РТУ

Обоснование:
Коррозия может привести к изменению магнитного сопротивления и, в худшем случае, к механическому залипанию якоря из-за продуктов окисления.

	14
	10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	ПК 3.2
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 

Обучающийся умеет:
измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 
регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; 
анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ; 

Обучающийся имеет практический опыт:
измерения и логического анализа параметров приборов и устройств СЦБ
	Прочитайте задание,

При измерении электрических характеристик реле НМШ2-4000 получились следующие значения:
Напряжение отпускания - 4,5 В (норма, не менее - 5В)
Напряжение срабатывания - 16,7В (норма, не более -16,0В)
Опишите, что необходимо сделать для приведения электрических параметров реле установленным нормам.

Ответ:

	При несоответствии электрических параметров реле установленным нормам необходимо:
При заниженном напряжении отпускания якоря увеличить: контактное нажатие замыкающих контактов, совместный ход перекидных контактов с замыкающими, нажатие перекидной пружины на размыкающую (при снятых тягах).
При завышенном напряжении срабатывания в пределах установленных норм: уменьшить нажатие замыкающих контактов, увеличить нажатие размыкающих контактов, увеличить совместный ход размыкающих перекидных контактов, уменьшить совместных ход замыкающих и перекидных контактов, уменьшить раствор контактов, затем повторно отрегулировать контакты.
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	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ПК 3.2 
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 

Обучающийся умеет:
измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 

Обучающийся имеет практический опыт:
измерения и логического анализа параметров приборов и устройств СЦБ.
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите тип реле и величину зазора между полюсом и якорем в притянутом положении согласно карте КТП ЦШ.

	Тип реле
	Зазор между полюсом и якорем в притянутом положении, не менее

	А
	НМШ4 -600
	1
	0,2мм

	Б
	АНШМ2-620
	2
	0,35мм

	В
	ОМШ2-46
	3
	0,25мм

	Г
	АПШ-24
	4
	0,15мм

	
	

	5
	0,5мм



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	




	
	А
	Б
	В
	Г

	1
	4
	2
	5
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	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ПК 3.2 
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 

Обучающийся умеет:
измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 

Обучающийся имеет практический опыт:
измерения и логического анализа параметров приборов и устройств СЦБ.
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите тип реле и величину раствора контактов (межконтактное расстояние) при притянутом и опущенном якоре согласно карте КТП ЦШ.

	Тип реле
	Раствор контактов, не менее

	А
	ППР3-5000
	1
	3,2 мм

	Б
	АНШМ2-620
	2
	1,3 мм

	В
	АПШ-
220
	3
	2,5мм

	Г
	НМПШ3-0,2/250
	4
	7,0 мм

	
	

	5
	3,5 мм



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	




	
	А
	Б
	В
	Г

	4
	2
	5
	3
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	5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ПК 3.2
Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ; 

Обучающийся умеет:
измерять параметры приборов и устройств СЦБ; 
анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ;

Обучающийся имеет практический опыт:
измерения и логического анализа параметров приборов и устройств СЦБ.
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Какие значения при измерении сопротивления обмоток катушек в реле НМШ1-400 соответствуют КТП ЦШ и не подлежат замене? Измеренные значения:

1) в реле две обмотки:
 R1=170 Ом 
R2=230 Ом
2) в реле две обмотки: 
R1=210 Ом 
R2=190 Ом
3) в реле одна обмотка: R1=400 Ом
4)  в реле две обмотки:
 R1=400 Ом 
R2=400 Ом

Ответ:
Обоснование:

	2) в реле две обмотки: R1=210 Ом 
R2=190 Ом

Обоснование: 
В реле НМШ1-400 две катушки по 
200 Ом с допуском плюс-минус 10% (180-220 Ом)
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	5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ 

Обучающийся умеет:
регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; 

Обучающийся имеет практический опыт:
разборки, сборки, регулировки и проверки приборов и устройств СЦБ
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Какое значение имеет правильная регулировка контактного нажатия реле?

1) Только для предотвращения искрения
2) Для обеспечения надежного электрического контакта и исключения его самопроизвольного размыкания
3) Для уменьшения нагрева реле
4) Это требование не является обязательным

Ответ:
Обоснование:

	2) Для обеспечения надежного электрического контакта и исключения его самопроизвольного размыкания

Обоснование:
Правильная регулировка контактного нажатия реле обеспечивает стабильный электрический контакт, предотвращая искрение, полгорание, сваривание контактов и исключая вибрацию. Она увеличивает срок службы реле.
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	10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ 

Обучающийся умеет:
регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; 

Обучающийся имеет практический опыт:
регулировки и проверки работы устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки
	Прочитайте задание,

Реле ДСШ (двухэлементное секторное штепсельное) служит для контроля состояния рельсовых цепей.
Опишите порядок проверки и регулировки зазоров в реле ДСШ.

Ответ:

	Проверка начинается с визуального осмотра сектора на отсутствие деформаций. С помощью специальных щупов проверяются радиальные и осевые зазоры между сектором и магнитными системами (местным и путевым элементом). Сектор должен вращаться свободно, без заеданий в подшипниках. Регулировка зазоров осуществляется смещением магнитных систем относительно корпуса. После механической регулировки в обязательном порядке проверяются электрические характеристики: напряжение (ток) полного подъема и отпускания сектора при определенных углах сдвига фаз.
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	10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки

	Обучающийся знает:
технологию разборки и сборки приборов и устройств СЦБ 

Обучающийся имеет практический опыт:
регулировки и проверки работы устройств и приборов сигнализации, централизации и блокировки
	Прочитайте задание,

Опишите, как проводится контрольная проверка реле КМШ (комбинированного малогабаритного штепсельного) согласно КТП ЦШ.

Ответ:

	Контрольную проверку проводит электромеханик-приемщик.
Должен проверить правильность сборки реле, крепление всех деталей, качество пайки, соответствие механических и электрических параметров установленным нормам.
При использовании автоматизированной системы контроля механические параметры записать в журнал, установленной формы, результаты проверки электрических параметров можно оформить в виде печатного протокола, который электромеханик-приемщик должен подписать и записать в журнал приемки.
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