Комплект оценочных материалов
Дисциплина: ПМ 01. .Изучение конструкции и принципа действия систем железнодорожной автоматики и телемеханики
                        МДК 01.01. Конструкция и принцип действия станционных систем железнодорожной автоматики
                        МДК 01.02. Конструкция и принцип действия  перегонных систем железнодорожной автоматики
                        МДК 01.03. Конструкция и принцип действия  микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики
Образовательная программа 27.02.03 Автоматика и Телемеханика на железнодорожном транспорте 
	Номер 
	Время/ тип задания
	Код компетенции
	Результаты обучения по дисциплине
	Содержание задания
	Ключи

	
	
	
	Умения
	Знания
	
	

	1
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

























ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения зада



























































ОК 04
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде


	анализировать результаты комплексного контроля работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики;























- проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры
-контролировать работу станционных устройств и систем автоматики;
-проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики;
- производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики.









































–организовывать работу коллектива и команды;
–взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
.



























	логику построения, типовых схемных решений станционных систем
автоматики; принципы построения принципиальных и блочных схем систем
автоматизации и механизации сортировочных железнодорожных станций;
 принципы осигнализования и маршрутизации железнодорожных станций;
 основы проектирования при оборудовании железнодорожных станций
устройствами станционной автоматики; 












основы проектирования при оборудовании железнодорожных станций
устройствами станционной автоматики;
- принципы работы станционных систем электрической централизации по
принципиальным и блочным схемам;
- принципы работы схем автоматизации и механизации сортировочных
железнодорожных станций по принципиальным и блочным схемам;
-принципы построения кабельных сетей на железнодорожных станциях
- алгоритм функционирования перегонных систем автоматики;
- алгоритм функционирования микропроцессорных и диагностических
систем автоматики и телемеханики;
- эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных
станций системами автоматики;
- эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами
интервального регулирования движения поездов; -эксплуатационно-технические основы оборудования железнодорожных станций и перегонов микропроцессорными системами регулирования движения поездов и диагностическими системами.











психологические основы деятельности коллектива;
–	психологические особенности личности.


	1 Контакт какого реле отправляет принимаемый из рельсовой цепи код в дешифратор?
1. Трансмиттерного реле (Т)
2. Импульсное реле (И)
3. Реле мигания (М)
4.Реле противоповторное (ПТ)
	1

	2
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных 
	
	
	
	 2 Рассчитайте длину блок-участка между светофорами с ординатами ПК 156+20  и ПК 132+80.  
1. 2100 м
2. 2340 м
3. 14840 м
4. 2,4 м

	4

	3
	 1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	3 Что обозначает аббревеатура КПТШ? 
1. Кодирующий путевой трансформатор штепсельный 
2. Кодовая путевая трансформаторная шайба
3. Кодовый путевой трансмиттер штепсельный
4. Кодовая путевая трансмиттерная шайба
	3

	4
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	
	
	
	4.Установите правильную последовательность
1 Встает под ток реле З
2 Встает под ток реле Ж
3 Встает под ток реле-счетчик 1

	2-1-3

	5
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из шести  предложенных.
	
	
	
	5. При какой скорости в системе САУТ происходит включение служебного торможения
1 Vпр -2км\ч 
2 Vпр +2км\ч 
3 Vпр -4км\ч 
4 Vпр +4км\ч 
5 Vпр -6км\ч 
6 Vпр +6км\ч 
	1

	6
	4 мин 
Задание открытого типа 

	
	
	
	6. Дать определение 
режим короткого замыкания рельсовой цепи это …
 
	Это режим, свидетельствующий о повреждении или изъятии рельс. В случае нарушения электрической целостности одной из рельсовых нитей ток на входе приемника уменьшается, но не становится равным нулю из-за наличия обходных путей.

	7
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	7. По роду питающего тока реле подразделяют:
1 Постоянного тока
2 реле постоянного и переменного тока
3 Переменного тока 

	2

	8
	 1 мин
Задание открытого типа на знание понятийного аппарата
	
	
	
	8. Перечислить свойства реле 1-ого класса надежности.

	Не свариваемость фронтовых контактов, надёжное контактное нажатие на фронтовые контакты — 0,3 Н (30 гс), на тыловые — 0,15 Н (15 гс)., 
Межконтактное расстояние — не менее 1,3 мм, наличие антимагнитного штифта

	9
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	9.  На сколько классов надежности подразделяются реле 
1 3кл.
2 4кл
3 2кл

	3

	10
	1 мин 
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных
	
	
	
	10..Какие коды не различает дешифратор типа ДА при расшифровке (
1 Ж и З
2 Ж и КЖ
3 З и КЖ
4 К и КЖ
5 Дешифратор различает все коды
	5

	11
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных 
	
	
	
	11.Как обозначаются проходные светофоры?
1 Буквами
2 Цифрами
3 Буквами и цифрами

	2

	12
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	12.В трехзначной двухпутной автоблокировке переменного тока входной конец
1 Релейный
2 Питающий
3 Может быть как релейным, так и питающим
4 В данной автоблокировке нет питающего и релейного концов

	1

	13
	4 мин 
Задание открытого типа 

	
	
	
	13. Дать определение 
режим короткого замыкания рельсовой цепи это …
 
	Это режим, свидетельствующий о повреждении или изъятии рельс. В случае нарушения электрической целостности одной из рельсовых нитей ток на входе приемника уменьшается, но не становится равным нулю из-за наличия обходных путей.

	14
	4 мин 
Задание закрытого типа 
.
	
	
	
	14.Бригада монтёров СЦБ приступает к плановым работам на участке. Один из работников считает, что наряд-допуск оформлен с нарушениями, и отказывается начинать работу. Как следует поступить бригадиру?
А) Приказать начать работы, чтобы не срывать график.
Б) Игнорировать замечание — работник просто тянет время.
В) Остановить начало работ, совместно проверить наряд-допуск, при необходимости обратиться к ответственному руководителю.
Г) Отправить сомневающегося работника домой и продолжить с остальными.

	В

	15
	4 мин 
Задание закрытого типа 

	
	
	
	15.При монтаже кабельной муфты старший электромеханик даёт указания, которые, по мнению молодого специалиста, противоречат инструкции. Какой вариант поведения соответствует нормам профессиональной коммуникации и ОК 04?
А) Молча выполнить, чтобы не спорить с руководством.
Б) Открыто заявить при всех, что руководитель неправ, и отказаться выполнять.
В) В корректной форме доложить о расхождении с инструкцией, предложить свериться с документом.
Г) Выполнить, но сразу после работ написать жалобу вышестоящему руководству.

	В

	16
	3 мин
Задание закрытого типа на выбор правильных ответов 
	
	
	
	16.Какие действия способствуют эффективной работе бригады при монтаже устройств СЦБ? Выберите все подходящие варианты.
А) Чёткое распределение ролей и обязанностей перед началом работ.
Б) Регулярное информирование друг друга о статусе выполнения операций.
В) Обсуждение только технических вопросов, избегание любых личных тем.
Г) Готовность подстраховать коллегу при необходимости.
Д) Публичное указание на ошибки членов бригады для профилактики.

	А,Б,Г

	17
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	17. В трехзначной однопутной автоблокировке переменного тока входной конец
1 Релейный
2 Питающий
3 Может быть как релейным, так и питающим
4 В данной автоблокировке нет питающего и релейного концов

	1

	18
	 1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из шести предложенных
	
	
	
	18. На сколько категорий по интенсивности движения разделяются переезды
1 На 1
2 На 2
3 На 3
4 На 4
5 На 5
6 На 6

	4

	19
	3 мин.
Задание открытого типа
	
	
	
	19.Опишите кратко (2–3 предложения), как вы будете действовать, если в бригаде возник конфликт между двумя специалистами из‑за распределения задач, а сроки работ поджимают. В ответе отразите шаги по разрешению ситуации с учётом норм профессиональной этики и командной работы.
	Пример правильного ответа:
Сначала остановлю эскалацию эмоций и предложу сторонам спокойно озвучить свои аргументы. Затем перераспределю задачи с учётом квалификации и текущей нагрузки, зафиксирую новые роли. В завершение проведу краткий разбор ситуации, чтобы исключить повторение конфликта и укрепить командное взаимодействие.

	20
	3 мин
Задание закрытого типа на нахождение соответствия
	
	
	
	20.Соотнесите типичную рабочую ситуацию на объекте СЦБ с наиболее уместной формой коммуникации:
Ситуация
1. Согласование времени начала работ с дежурным по станции
2. Обсуждение плана работ внутри бригады перед выходом на участок
3. Фиксация выявленных дефектов для передачи в отчётную документацию
Форма коммуникации
А. Письменное уведомление по электронной почте
Б. Устный инструктаж на месте
В. Запись в журнале/акте с подписями

	1Б,2Б,3В

	21
	3мин
Задание открытого типа
	
	
	
	21.Перечислите не менее 2-х признаков, по которым можно судить, что в рабочей группе сформирована культура безопасного и уважительного взаимодействия (в контексте работ по монтажу и обслуживанию устройств СЦБ).
	Пример правильного ответа:
-Члены бригады свободно сообщают о замеченных рисках и не боятся быть услышанными.
-При распределении задач учитывается мнение каждого, особенно опытных работников.
-Ошибки разбираются как повод для обучения, а не для обвинений; поддерживается атмосфера взаимной поддержки.


	22
	5 мин
Задание открытого типа
	
	
	
	22.Вы—член бригады по монтажу кабельной линии. При проверке выяснилось, что один из коллег допустил ошибку в маркировке жил, из‑за чего возможна неправильная коммутация. Как вы сообщите об этом, чтобы сохранить конструктивную атмосферу и обеспечить безопасность работ? Приведите 2–3 фразы, которыми можно начать разговор.
	Пример правильного ответа:
«Кажется, я заметил несоответствие в маркировке — давай проверим вместе, чтобы избежать ошибок при подключении».
«Можешь помочь сверить маркировку по схеме? Хочу убедиться, что всё совпадает».
«Давай перепроверим этот участок: лучше сейчас всё уточнить, чем потом переделывать».


	23
	1 мин.
Задание открытого типа 
	ПК 1.1
Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам
	-читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики
-работать с проектной документацией на оборудование станций
-читать принципиальные схемы перегонных устройств автоматики
-работать с проектной документацией на оборудование перегонов перегонными системами интервального регулирования движения поездов
-контролировать работу микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики
-анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей информации
-анализировать причины отказов и неисправностей электромеханических элементов и устройств СЦБ ЖАТ
-анализировать причины отказов и неисправностей электромеханических элементов и устройств СЦБ ЖАТ
проводить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, систем централизации и сигнализации
	-эксплуатационно-технические основы оборудования станций системами автоматики
-построение принципиальных и блочных схем станционных систем автоматики
-принцип построения принципиальных и блочных схем автоматизации и механизации сортировочных станций
-принципы осигнализования и маршрутизации станций
· основы проектирования при оборудовании станций устройствами станционной автоматики
-алгоритм функционирования станционных систем автоматики
-принцип работы станционных систем электрической централизации по принципиальным и блочным схемам
-принцип работы схем автоматизации и механизации сортировочных станций по принципиальным и блочным схемам
-построение кабельных сетей на станциях
-эксплуатационно-технические основы оборудования перегонов системами интервального регулирования движения поездов
-принцип расстановки сигналов на перегонах
-основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах
-алгоритм функционирования перегонных систем автоматики
-принципы построения принципиальных схем перегонных систем автоматики
-принципы работы принципиальных схем перегонных систем автоматики
-построение путевого и кабельного планов на перегоне
-эксплуатационно-технические основы оборудования станций и перегонов микропроцессорными системами регулирования движения поездов и диагностических систем
-структура и принципы построения микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики
-алгоритмы функционирования микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики
-нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию устройств электрической централизации, сортировочных горок
нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию систем интервального регулирования движения поездов, обустройств железнодорожного переезда, устройств контроля схода подвижного состава, аппаратуры ремонтно-технологических участков, монтажу кабельных сетей
	23.На принципиальной схеме станционной автоматики обозначение «КМ» чаще всего соответствует:
А) Контакту магнитного реле.
Б) Катушке магнитного пускателя (контактора).
В) Контроллеру микропроцессорной системы.
Г) Конденсатору модуляции.

	Б

	24
	1 мин.
Задание открытого типа
	
	
	
	24.При анализе схемы перегонной автоблокировки вы обнаружили, что цепь контроля целостности рельсовой линии разомкнута. Какое состояние будет у проходного светофора, если логика схемы типовая?
А) Зелёный огонь.
Б) Жёлтый огонь.
В) Красный огонь.
Г) Мигающий жёлтый.

	В

	25
	3 мин
Задание закрытого типа на нахождение соответствия
	
	
	
	25.Соотнесите тип системы автоматики с характерным признаком, который вы будете искать при анализе принципиальной схемы:
	Система
	Признак на схеме

	1. Релейная централизация
	А. Наличие модулей ввода‑вывода, шины обмена данными, процессорных блоков

	2. Микропроцессорная централизация
	Б. Преимущественно электромагнитные реле, групповые схемы, контакты с механической блокировкой

	3. Диагностическая система
	В. Цепи сбора данных с датчиков, интерфейсы передачи телеметрии, модули самодиагностики



	1Б,2А,3В

	26
	1 мин.
Задание открытого типа
	
	
	
	26.Вы анализируете принципиальную схему станционной автоматики и видите, что на входе логического элемента «И» один сигнал — «логическая 1», а второй — «логический 0». Какой сигнал будет на выходе?
А) Логическая 1.
Б) Логический 0.
В) Неопределённое состояние.
Г) Импульсный сигнал.

	Б

	27
	5 мин
Задание открытого типа на знание
	
	
	
	27.Укажите не менее трёх элементов принципиальной схемы, которые обязательно нужно проверить при анализе работы рельсовой цепи на перегоне. Кратко поясните, почему каждый из них важен.
	Пример правильного ответа:
-Изолирующие стыки — обеспечивают разделение смежных рельсовых цепей; при их неисправности возникают ложные свободности/занятости.
-Путевое реле — фиксирует состояние рельсовой цепи (занята/свободна); его отказ искажает показания систем блокировки.
-Дроссель‑трансформатор — обеспечивает пропуск тягового тока и согласование рельсовой цепи; его неисправность может вызвать сбои в работе автоматики и проблемы с заземлением.


	28
	1 мин.
Задание открытого типа
	
	
	
	28.Вы выполняете измерение сопротивления балласта в рельсовой цепи. Результат оказался ниже нормативного. Какое действие наиболее корректно с точки зрения регламента и безопасности?
А) Сразу оформить акт о неисправности и вывести участок из эксплуатации.
Б) Провести повторные замеры в нескольких точках, учесть погодные условия и состояние балласта, зафиксировать результаты и доложить ответственному лицу.
В) Игнорировать отклонение, если визуально участок выглядит нормально.
Г) Самостоятельно выполнить подсыпку балласта без согласования.

	Б

	[bookmark: _GoBack]29
	1 мин.
Задание открытого типа
	ПК 1.2
Выполнять разработку монтажных схем устройств сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и телемеханики по принципиальным схемам
	-выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта оборудования части станции станционными системами автоматики
-выполнять работы по проектированию отдельных элементов оборудования участка перегона системами интервального регулирования движения поездов
-выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования
-выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования
-производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики
оценивать качество монтажа, состояние крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ ЖАТ
	-логика построения, типовые схемные решения станционных систем автоматики
-правила, нормы, технология обслуживания, ремонта и монтажа напольных устройств и кабельных сетей электрической централизации ЖАТ, автоматизированных и механизированных сортировочных горок, пневматической почты, их устройств
-правила, нормы, технология обслуживания, ремонта и монтажа напольных устройств и кабельных сетей электрической централизации ЖАТ, автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматики на переездах, устройств заграждения переезда, их устройство
-логика построения, типовые схемные решения систем перегонной автоматики
-логика и типовые решения построения аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики
порядок составления принципиальных схем по новым образцам устройств и оборудования
	29.При анализе микропроцессорной схемы вы заметили, что модуль диагностики фиксирует ошибку «Loss of communication» на шине CAN. Какое действие наиболее правильно предпринять в первую очередь?
А) Сразу заменить модуль процессора как наиболее дорогой компонент.
Б) Проверить целостность линии связи, разъёмы и терминаторы шины CAN.
В) Отключить диагностику и продолжить эксплуатацию до планового ремонта.
Г) Перезагрузить всю систему без проверки внешних цепей.

	Б

	30
	3 мин
Задание закрытого типа на нахождение соответствия
	
	
	
	30.Соотнесите тип измерения с требуемой периодичностью согласно типовым регламентам обслуживания устройств СЦБ:
	Тип измерения
	Периодичность

	1. Измерение сопротивления изоляции кабелей
	А. При вводе в эксплуатацию и после ремонта

	2. Контроль напряжения питания путевых реле
	Б. Ежемесячно или по графику техпроцесса

	3. Проверка токов электродвигателя стрелочного привода
	В. Ежедневно/ежесменно (в рамках ТО)



	1—Б, 2—В, 3—А.

	31
	5 мин
Задание открытого типа на знание
	
	
	
	31.Опишите кратко (3–4 предложения), как правильно выполнить измерение сопротивления обмотки реле с помощью мультиметра, чтобы получить достоверный результат и не повредить схему.
	Пример правильного ответа:
Сначала обесточьте цепь и убедитесь в отсутствии остаточного напряжения. Отключите реле от схемы либо используйте контрольные гнёзда, если они предусмотрены. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления на подходящий предел и подключите щупы к выводам обмотки. Зафиксируйте показания и сравните их с паспортными значениями; при значительном отклонении проверьте целостность обмотки и контакты реле.

	32
	1 мин.
Задание открытого типа
	
	
	
	32.Во время измерения напряжения в схеме СЦБ мультиметр показывает нестабильные значения с резкими скачками. Что следует сделать в первую очередь?
А) Увеличить предел измерения, чтобы «поймать» пики.
Б) Игнорировать колебания — это нормальная работа схемы.
В) Проверить надёжность контакта щупов, исправность прибора и отсутствие наводок от соседних цепей.
Г) Немедленно отключить питание всей схемы без выяснения причин.

	В

	33
	1 мин.
Задание открытого типа
	
	
	
	33.При проверке параметров стрелочного электропривода вы измеряете напряжение на электродвигателе. В какой момент важно фиксировать показания, чтобы получить наиболее информативные данные?
А) Только в момент полного перевода стрелки, когда двигатель уже работает в установившемся режиме.
Б) В момент перевода стрелки — чтобы оценить пусковой ток и напряжение под нагрузкой.
В) Только при выключенном приводе — для проверки остаточного напряжения.
Г) В произвольный момент, главное — зафиксировать среднее значение за 10 секунд.

	Б

	34
	3 мин
Задание закрытого типа на нахождение соответствия
	
	
	
	34.Соотнесите неисправность устройства СЦБ с характерным отклонением измеряемого параметра:
	Неисправность
	Отклонение параметра

	1. Окисление контактов в цепи путевого реле
	А. Постепенное снижение сопротивления изоляции ниже нормы

	2. Утечка тока через повреждённую изоляцию кабеля
	Б. Повышенное переходное сопротивление контакта, падение напряжения на участке цепи

	3. Межвитковое замыкание в обмотке реле
	В. Снижение сопротивления обмотки по сравнению с паспортным значением



	1—Б, 2—А, 3—В.

	35
	1 мин.
Задание открытого типа
	ПК 1.3
Проводить измерения параметров приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки
	анализировать параметры приборов и устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями
контролировать работу станционных устройств и систем автоматики
контролировать работу перегонных устройств и систем автоматики
контролировать работу микропроцессорных и диагностических устройств и систем автоматики
	нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию устройств автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, измерению и регулированию параметров тока АЛС;
основы электротехники, радиотехники, телемеханики;
современные методы диагностирования оборудования, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ) на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса
возможности модернизации оборудования, устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса
инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее - СЦБ)
	35.Какой прибор применяют для измерения сопротивления изоляции кабельных линий СЦБ?
А) Амперметр.
Б) Вольтметр.
В) Мегаомметр.
Г) Омметр.

	В

	36
	1 мин.
Задание открытого типа
	
	
	
	36.При измерении напряжения на путевом реле в рельсовой цепи значение оказалось ниже нормативного. Какое из действий соответствует правильной последовательности диагностики?
А) Сразу заменить реле, чтобы исключить его неисправность.
Б) Проверить напряжение источника питания, состояние соединителей и стыковых соединителей, затем параметры рельсовой цепи.
В) Сообщить диспетчеру и прекратить все работы на участке.
Г) Переключить схему на резервный режим без дополнительных измерений.
	Б

	37
	3 мин
Задание закрытого типа на нахождение соответствия
	
	
	
	37.Соотнесите измеряемый параметр устройства СЦБ с подходящим прибором и единицей измерения:
	Параметр
	Прибор
	Единица измерения

	1. Сопротивление обмотки реле
	А. Мультиметр
	I. Ом

	2. Напряжение питания схемы
	Б. Мегаомметр
	II. Вольт

	3. Сопротивление изоляции кабеля
	В. Амперметр
	III. Мегаом



	1—А—I, 2—А—II, 3—Б—III.

	38
	1 мин.
Задание открытого типа
	
	
	
	38.Вы проводите измерение тока электродвигателя стрелочного электропривода при переводе стрелки. Какой режим измерения и предел на мультиметре следует выбрать?
А) Режим измерения постоянного напряжения, предел 20 В.
Б) Режим измерения переменного напряжения, предел 600 В.
В) Режим измерения силы тока, предел не менее ожидаемого пускового тока (обычно несколько ампер).
Г) Режим измерения сопротивления, предел 200 Ом.
	В

	39
	5 мин
Задание открытого типа на знание
	
	
	
	39.Перечислите три основных параметра, которые необходимо измерить при проверке работы путевого реле в рельсовой цепи, и кратко укажите, на что влияет отклонение каждого из них от нормы.
	-Напряжение на обмотке реле — определяет надёжное срабатывание; при понижении возможна ложная свободность участка.
-Ток в цепи реле — характеризует нагрузку и исправность цепи; снижение может указывать на обрыв или повышенное сопротивление стыков.
-Время срабатывания/отпускания реле — критично для логики схем блокировки; отклонения могут привести к нарушению интервального регулирования и безопасности движения.


	40
	1 мин
Задание закрытого типа на выбор правильных ответов
	
	
	
	40.Какие факторы могут исказить результаты измерения сопротивления изоляции кабеля СЦБ? Выберите все подходящие варианты.
А) Влажность и загрязнение поверхности оболочки кабеля.
Б) Наличие подключённой нагрузки (реле, схемы).
В) Температура окружающей среды в пределах нормы (+15…+25 °C).
Г) Неплотный контакт щупов или окисление клемм.
Д) Использование исправного мегаомметра с действующей поверкой.
	А,Б,Г

	41
	1 мин.
Задание открытого типа
	
	
	
	41.Перед проведением измерений на действующей схеме СЦБ вы должны:
А) Сразу приступить к замерам, чтобы не задерживать график работ.
Б) Получить наряд‑допуск или распоряжение, провести целевой инструктаж, убедиться в отсутствии напряжения на смежных цепях, подготовить исправные СИЗ и приборы.
В) Провести измерения только визуально, без подключения приборов.
Г) Выполнить замеры в одиночку, чтобы не отвлекать коллег

	Б



