КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дисциплина: ПМ.04 Освоение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки
МДК 04.01. Организация и выполнение работ по профессии Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки
МДК 04.02. Безопасная эксплуатация электрических установок

Образовательная программа: 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)

	Номер 
	Время/ тип задания
	Код компетенции
	Результаты обучения по дисциплине
	Содержание задания
	Ключи

	
	
	
	Умения
	Знания
	
	

	1
	4 мин 
Задание открытого типа с развернутым ответом

	ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	· распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части
· определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
· выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
· владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
 - 
	· актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 
· структуру плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
· основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте
· методы работы в профессиональной и смежных сферах
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	Дать ответ на определение- ремонт устройств ЖАТ

	это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности устройства или системы железнодорожной АиТ, а также восстановлению ресурсов систем, устройств или их составных частей, выполняемых по определенным правилам и в зависимости от вида ремонта.

	2
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных 
	ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	
	
	На какие виды реле постоянного тока разделяют:
1 Нейтральные 
2 Комбинированные 
3 Поляризованные 
4 Все варианты 
	4

	3
	 1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	На какие виды реле подразделяются по принципу.
1 тепловые, индукционные и полупроводниковые 
2 электромагнитные
3 все перечисленные
	3

	4
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	
	
	По роду питающего тока реле подразделяют:
1 Постоянного тока
2 реле постоянного и переменного тока
3 Переменного тока 
	2

	5
	 1 мин
Задание открытого типа на знание понятийного аппарата
	
	
	
	Перечислить свойства реле 1-ого класса надежности .

	Не свариваемость фронтовых контактов, надёжное контактное нажатие на фронтовые контакты — 0,3 Н (30 гс), на тыловые — 0,15 Н (15 гс)., 
Межконтактное расстояние — не менее 1,3 мм, наличие антимагнитного штифта

	6
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	· распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части
· определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
· выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
· владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
 - 
	· актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 
· структуру плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
· основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте
· методы работы в профессиональной и смежных сферах
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	На сколько классов надежности подразделяются реле 
1 3кл.
2 4кл
3 2кл

	3

	7
	4 мин 
Задание открытого типа с развернутым ответом

	
	
	
	Что включает в себя этап ТО электромагнитного реле внешний и внутренний осмотр 
Проверяют целость пломб, исправность кожуха, его крепление к цоколю и уплотнения между цоколем и кожухом, состояние выводов реле, исправность резьбы винтов и втулок.

	 Проверяют целость пломб, исправность                   кожуха, его крепление к цоколю и уплотнения между цоколем и кожухом, состояние выводов реле, исправность резьбы винтов и втулок.

	8
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных 
	ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	
	
	Согласно какой технической карте, выполняется ТО малогабаритных реле.
1 ТНК -ЦШ 007-2017
2 ТНК ЦШ-720
3 ТНК ЦШ-530

	1

	9
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных 
	
	
	
	Какие важные замечания нужно учитывать при ТО приборов ЖАТ 
1 При подгибании деталей (упоров, хвостовиков, пружин) избегайте резких изгибов вблизи мест закрепления — это может привести к трещинам и поломке.
2 Все измерения проводите при отключённом питании и убедитесь, что реле остыло (если оно было под нагрузкой).
3 Используйте только исправные и поверенные инструменты — это гарантирует точность регулировки и надёжность дальнейшей работы реле.
4 все замечания 
	4

	10
	4 мин 
Задание открытого типа 
. 
	ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	
	
	Дайте ответ определению- Техническое обслуживание устройств ЖАТ

	регламентированный комплекс операция по подготовке системы или устройства к эксплуатации, хранению, транспортированию и приведению его в исходное состояние после этих технологических процессов, не связанных с поддержанием надежности этих устройств (систем).


	11
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	· распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части
· определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
· выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
· владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
 - 
	· актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 
· структуру плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
· основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте
· методы работы в профессиональной и смежных сферах
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	В корпусе реле монтажные провода должны быть?
1 быть гибкими
2 аккуратно уложены без натяжения
3 оба варианта 
	3

	12
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	
	
	
	Прочитайте вопрос, выберите один правильный вариант ответа. 
Что из названного свойственно угольным контактам реле.
1 не должны иметь трещин, сколов
2 отсутствие перемещения графитовых контактов в металлическом корпусе
3 оба варианта
	3

	13
	 1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	
	
	При проверке и регулировке контактной и механической системы кнопок аппарата управления работник РТУ?
1 проверяет коммутирующие устройства на соответствие требованиям соответствующих технических условий и комплекту документации согласно спецификации на каждое устройство
2 осуществляет контроль за электромехаником при выполнении 
работ
3 оба варианта верные
	1

	14
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	
	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите цифры, стоящие после букв в маркировке реле, обозначающие число контактных групп реле.
	Тип реле
	Число контактных групп

	А
	НМШ1-1440
	1
	4фт

	Б
	НМШ2 - 4000
	2
	4фт+4ф

	В
	НМШ3-0,2/250
	3
	8фт

	Г
	НМШ4-600
	4
	2фт+2ф

	
	
	5
	1фт



	
	А
	Б
	В
	Г

	3
	1
	4
	2




	15
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	· распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части
· определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
· выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
· владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
 - 
	· актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 
· структуру плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
· основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте
· методы работы в профессиональной и смежных сферах
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите назначение реле и типы реле.
	Назначение реле
	Тип
реле

	А
	Реверсирование стрелочных электродвигателей
	1
	НМПШ2 -400

	Б
	Фиксация занятости-свободности рельсовых цепей
	2
	АОШ2-180/0,45

	В
	Автоматическое включение резервного питания при пропадании основного напряжения
	3
	АСШ2-220

	Г
	Для контроля целостности нитей ламп светофоров
	4
	ППР3-5000

	
	

	5
	ДСШ-13




	
	А
	Б
	В
	Г

	4
	5
	2
	3




	16
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Поляризованное реле в отличие от нейтрального:

1) работает только на переменном токе
2) не имеет общих контактов
3) более надежно
4) зависит от полярности тока


	4) зависит от полярности тока

Обоснование: Поляризованные реле отличаются от нейтральных наличием в магнитной системе постоянного магнита. Они имеют поляризованный якорь, который переключается из одного нормального положения в другое (переведенное) в зависимости от направления полярности тока, протекающего по обмоткам катушек реле.

	17
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Укажите класс надежности реле АНШМ2-310

1) высшего класса надежности
2) первого класса надежности
3) третьего класса
надежности
4) низшего класса
надежности


	2) первого класса надежности 
Обоснование:
Реле I класса надежности имеют следующие основные признаки:
 при выключении тока в обмотках обеспечивается 100% отпускание якоря под действием собственного веса;
несвариваемость фронтовых контактов с общим;
надежное контактное нажатие
межконтактное расстояние должно быть не менее 1,3мм;
наличие антимагнитного штифта на якоре;
исключение неодновременного переключения контактов;
используются в ответственных схемах без использования дополнительного контроля отпускания якоря.

	18
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Какое количество контактных групп в реле НМШМ1 -1120?
1) две
2) четыре
3) восемь
4) одна
Ответ:
Обоснование:
	3) восемь
Обоснование:
Цифра 1- означает, что реле имеет восемь групп (8фт) переключающих контактов, в каждую группу входит 1 фронтовой, 1 общий и 1 тыловой контакт.


	19
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Назначение магнитов дугогашения в пусковых реле
1) позволяют работать только от определенной полярности
2) создает замедление на отпускание
3) уменьшают искрогашение на контактах
4) позволяет работать от переменного тока
Ответ:
Обоснование:

	3) уменьшают искрогашение на контактах
Обоснование:
Контакты некоторых пусковых реле, предназначенные для коммутирования больших токов, имеют магниты дугогашения, в которых используется принцип возникновения силы, действующей на проводник с током (дуга), расположенный в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом.

	20
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных. 
	ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
	· определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
· выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
· оценивать практическую значимость результатов поиска
· применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
· использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности
использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач

	· номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
· приемы структурирования информации
· формат оформления результатов поиска информации
· современные средства и устройства информатизации, порядок их применения
программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства
	Какие измерительные инструменты используются для проверки магнитной системы?
1 Набор щупов
2 Индикатор часового типа
3 Штангенциркуль
4 Граммометр часового типа
5 Все вышеперечисленные инструменты 

	5

	21
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из трех предложенных. 
	
	
	
	Для каких измерений применяется-используется Штангенциркуль
1 для линейных измерений деталей и зазоров, где щупы неприменимы.
2 для контроля контактного нажатия и усилий возврата якоря.
3 для точной проверки люфтов и хода якоря
	1

	22
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. 
	
	
	
	Для каких измерений применяется-используется Граммометр часового типа
1 для линейных измерений деталей и зазоров, где щупы неприменимы.
2 для контроля контактного нажатия и усилий возврата якоря.
3 для точной проверки люфтов и хода якоря
	2

	23
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных. 

	
	
	
	Для каких измерений применяется-используется Индикатор часового типа
1 для линейных измерений деталей и зазоров, где щупы неприменимы.
2 для контроля контактного нажатия и усилий возврата якоря.
3 для точной проверки люфтов и хода якоря
	3

	24
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из шести предложенных. 

	
	
	
	 Какие измерения зазоров можем произвести Набором щупов (комплект для малогабаритных реле) 
1 между якорем и сердечником;
2 между подвижными и неподвижными контактами;
3 воздушного (антимагнитного) зазора в притянутом состоянии;
4 горизонтального и вертикального перемещения якоря;
5 перемещения якоря вдоль оси сердечника.
6 все варианты
	6

	25
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из трех предложенных
	ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
	· определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
· выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
· оценивать практическую значимость результатов поиска
· применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
· использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности
использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач

	· номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
· приемы структурирования информации
· формат оформления результатов поиска информации
· современные средства и устройства информатизации, порядок их применения
программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства
	Что характерно, для рабочего состояния малогабаритного реле
1 Для рабочего состояния малогабаритного реле характерно переключение электрических цепей с помощью электрического сигнала. 
2 Для рабочего состояния малогабаритного реле характерно отключение электрических цепей с помощью электрического сигнала.
3 Для рабочего состояния малогабаритного реле характерно воздействие на контакты электрических цепей с помощью электрического сигнала.
	1

	26
	4 мин 
Задание закрытого типа на установление правильной последовательности этапов процесса
	
	
	
	Пошаговый принцип работы реле 
1 возникает магнитное поле, 
2 Якорь притягивается, меняя положение контактов, 
3 Замыкается или размыкается цепь управления, 
4 На катушку подаётся управляющее напряжение
5 после снятия сигнала система возвращается в начальное состояние. 
	4-1-2-3-5

	27 
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	Согласно ТНК, что важно придерживаться при ТО приборов ЖАТ:
1 Перед проверкой убедитесь, что реле отключено от источника питания. 
2 При работе с напряжением соблюдайте меры предосторожности: используйте изолирующие инструменты, не касайтесь оголённых проводов и т. д.
3 Для точной диагностики сложных или специализированных реле может потребоваться дополнительное оборудование или обращение к специалисту.
4 Все варианты
	4

	28
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из шести предложенных. 

	
	
	
	Какие параметры электромагнитного реле измеряет    Мультиметр 
1 сопротивление обмотки катушки (в режиме омметра);
2 состояние контактов (измеряют сопротивление между ними в выключенном и включённом состоянии реле); 
3 наличие напряжения на управляющих и силовых контактах. 
4 состояние контактов (низкое сопротивление у нормально замкнутых, высокое — у нормально разомкнутых в выключенном состоянии);
5 наличие напряжения на управляющих и силовых контактах при подаче питания. 
6 все варианты
	6

	29
	2 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	
	При помощи какого измерительного прибора проверяют сопротивление обмотки катушки (в режиме омметра)
1 Амперметр 
2 Осциллограф
3 Вольтметр 
4 Мультиметр
	4

	30
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
	· определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
· выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
· оценивать практическую значимость результатов поиска
· применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
· использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности
использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач

	· номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
· приемы структурирования информации
· формат оформления результатов поиска информации
· современные средства и устройства информатизации, порядок их применения
программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите условно-графические обозначения (УГО) реле на схемах и типы реле.
	УГО реле
	Тип
реле

	А
	

	1
	ДСШ-13

	Б
	

	2
	ПМПШ-150/150

	В
	

	3
	НМШТ1-1440

	Г
	

	4
	КМШ-750

	
	

	5
	НМШ1-400



	
	А
	Б
	В
	Г

	4
	5
	2
	3




	31
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
	· определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
· выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
· оценивать практическую значимость результатов поиска
· применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
· использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности
использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач

	· номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
· приемы структурирования информации
· формат оформления результатов поиска информации
· современные средства и устройства информатизации, порядок их применения
программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите элементы реле КМШ показанные цифрами на схеме.
[image: ]
	элемент
 реле
	цифра
 на схеме

	А
	якорь нейтральный
	1
	3)

	Б
	сердечник
	2
	2)

	В
	якорь поляризованный
	3
	1)

	Г
	общий контакт
	4
	5)

	
	
	5
	4)



	
	А
	Б
	В
	Г

	5
	3
	2
	1




	32
	/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	· определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
· выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
· оценивать практическую значимость результатов поиска
· применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
· использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности
использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач

	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите элементы реле ОМШ, показанные цифрами на схеме.
[image: ]
	элемент реле
	цифра на схеме

	А
	якорь 
	1
	4)

	Б
	диод
	2
	3)

	В
	ярмо
	3
	1)

	Г
	катушка
	4
	5)

	
	
	5
	2)



	
	А
	Б
	В
	Г

	2
	5
	1
	4




	33
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности


	
	· номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
· приемы структурирования информации
· формат оформления результатов поиска информации
· современные средства и устройства информатизации, порядок их применения
программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Укажите класс надежности реле КДРШ

1) высшего класса надежности
2) первого класса надежности
3) третьего класса
надежности
4) низшего класса
надежности

Ответ:
Обоснование:
	4) низшего класса
надежности

Обоснование:
У реле низшего класса надежности отпускание якоря
при выключении тока обеспечивается под действием реакции контактных пружин. Эти реле не используются в ответственных схемах, непосредственно обеспечивающих безопасность движения поездов.
При использовании реле в ответственных схемах действие по переключению контактов проверяется дополнительно схемным путем.

	34
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех  предложенных.
	ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	· организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
психологические особенности личности
	Какие инструменты используются для визуальной проверки магнитной системы реле 
1 Зеркало смотровое, лупа 
2 Бинокль, фонарь 
3 Оба варианта 
	1

	25 
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из пяти предложенных.
	ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	· организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
психологические особенности личности
	Что относится к вспомогательным и регулировочным инструментам по обслуживанию приборов СЦБ
1 Отвёртки, плоскогубцы, бокорезы‑мини, молотки
2 шабер, скальпель, пинцет плоский 
3 Ключи с внутренним шестигранником
4 Чистодел пластинчатый, шило
5 все перечисленное 
	5

	26
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	· организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
психологические особенности личности
	Что включают осмотр проверка и регулировка электромагнитных реле
1 проверку электрических характеристик 
2 настройку параметров срабатывания и возврата.
3 оба варианта  
	3

	27
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	· организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
психологические особенности личности
	Какие способы регулировки применяются к электромагнитным реле 
[bookmark: _Hlk222686941]1 Изменение натяжения пружины, Изменение воздушного зазора, Изменение числа витков обмотки реле, Регулировка коэффициента возврата, Регулировка выдержки времени.
2 Регулировка коэффициента возврата, Регулировка выдержки времени.
3 Изменение числа витков обмотки реле, изменений параметров сопротивления, изменение нажатия (давления) в контактах
	1

	28
	4 мин 
Задание открытого типа 

	ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	· организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
психологические особенности личности
	Как производят регулировку выдержки времени электромагнитных реле постоянного тока. 

	Выдержку времени регулируют изменением воздушного зазора путём перемещения сердечника, предварительно ослабив винты, крепящие сердечник. Для увеличения выдержки времени зазор следует уменьшить.

	29
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных.
	ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	· организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
психологические особенности личности
	Нужно ли придерживаться следующего, при проведении ТО приборов ЖАТ: регулировку механизма реле необходимо производить одновременно с проверкой его электрических характеристик.
1 Да
2 Нет 
	1

	30
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	· организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
психологические особенности личности
	Как производится проверка электрических характеристик электромагнитных реле:
1 Напряжение следует изменять плавно в ту или иную сторону до получения значения срабатывания или возврата
2 Ток не следует изменять плавно, до получения значения срабатывания или возврата.
3 Ток или напряжение следует изменять плавно в ту или иную сторону до получения значения срабатывания или возврата. Не рекомендуется «искать» точку срабатывания увеличением или уменьшением тока или напряжения, чтобы избежать ошибки из-за перемагничивания сердечника реле
	3

	31
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	· организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
психологические особенности личности
	Какие приборы РЦ подлежат периодической замене
1 путевые реле, трансформаторы, конденсаторные блоки, фильтры, резисторы, дроссели (дроссель-трансформаторы) предохранители, генераторы, усилители, фильтры и приемники
2 генераторы, усилители, фильтры и приемники
3 путевые реле, трансформаторы, конденсаторные блоки, фильтры, резисторы, дроссели (дроссель-трансформаторы) предохранители
	1

	32
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	· организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
психологические особенности личности
	Кто по должности производит ТО аппаратуры ЖАТ 
1 электромонтёр, электромеханик  
2 главный инженер дистанции СЦБ
3 оба варианта 
	1

	33
	3 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных
	ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	· организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
психологические особенности личности
	Где производится ТО аппаратуры ЖАТ 
1 Ремонтно-технологический участок (РТУ), проводят ТО и ремонт съёмных элементов и приборов устройств ЖАТ (реле и релейные блоки, трансмиттеры и т. п.)
2 Техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) производится в дистанциях сигнализации и связи железных дорог.
3 Оба варианта 

	1

	34
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
	-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 
-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности.
	-роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 
- средства профилактики перенапряжения
	Ответьте на вопрос. Что такое здоровый образ жизни?
а) отсутствие вредных привычек и сбалансированное питание;
б) индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья;
в) регулярная диета и занятия спортом;
г) регулярное прохождение медицинского обследования.
	Б

	35
	/3 мин/ Задание открытого типа 
	
	
	
	Ответьте на вопрос.  Что включает в себя режим жизнедеятельности человека?
	установленный режим питания, труда и отдыха

	36
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	
	
	
	Ответьте на вопрос.  Что такое гиподинамия?
а) двигательная активность, направленная на решение проблем со здоровьем;
б) чрезмерная двигательная активность, приводящая к переутомлению человека;
в) ограничение двигательной активности, обусловленное особенностями образа жизни;
г) двигательная активность, приносящая тяжёлый вред здоровью человека.
	В

	37
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	
	
	
	Ответьте на вопрос.  Что понимается под двигательной активностью?
а) активность, направленная на достижение высоких результатов в профессиональном спорте;
б) прописанные в учебной программе нормативы по физкультуре;
в) чередование занятий спортом и отдыха;
г) любая мышечная активность, позволяющая поддерживать хорошую физическую форму, улучшить самочувствие и укрепить здоровье.
	Г

	38
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
	-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 
-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности.
	-роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 
- средства профилактики перенапряжения
	Ответьте на вопрос.  Что является причиной переутомления?
а) продолжительный сон и отдых;
б) неправильная организация труда и чрезмерная умственная нагрузка;
в) отказ от завтрака в течение недели;
г) отсутствие прогулок долгое время.
	Б

	39
	/3 мин/ Задание закрытого типа с выбором нескольких ответов
	
	
	
	Ответьте на вопрос.  Какие привычки считаются наиболее губительными для здоровья?
а) привычка ложиться глубокой ночью и спать до полудня;
б) курение;
в) алкоголизм;
г) наркомания.
	Б, В, Г

	40
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	· понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы
· участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
· строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
· кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
	· правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
· основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
· лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
· особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.

Цифра «250» в обозначении реле НМПШ3-0.2/250

1) сопротивление обмотки
2) номинальное напряжение
3) массу реле в граммах
4) ток на обмотке реле
	1) сопротивление обмотки

	41
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

Цифра 1 в обозначении контакта поляризованного реле «123» означает, что

1) это общий контакт
2) это контакт первого тройника
3) это контакт поляризованного якоря
4) это нормальный контакт
	3) это контакт поляризованного якоря

	42
	/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Реле, которое может находиться в трех положениях
1) АПШ
2) ИМВШ
3) КМШ
4) АНВШ

	3) КМШ
Обоснование:
Комбинированное реле, имеющее один нейтральный и один поляризованный якорь, является трехпозиционным, так как оно может находиться в трех состояниях: без тока, возбуждено током прямой или обратной полярности.

	43
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.1 Выполнять техническое обслуживание устройств электрической централизации ЖАТ, сортировочных горок, сетей пневматической почты
	· пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования и устройств СЦБ ЖАТ;
· пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении настройки и регулировки электрических элементов устройств СЦБ ЖАТ;
· оценивать качество монтажа, состояние крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ ЖАТ;
· проверять исправность соединительных шлейфов, электрических цепей и цепей управления;
применять средства индивидуальной защиты
	· нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию устройств электрической централизации, сортировочных горок;
· правила, нормы, технология обслуживания, ремонта и монтажа напольных устройств и кабельных сетей электрической централизации ЖАТ, автоматизированных и механизированных сортировочных горок, пневматической почты, их устройство;
· способы устранения неисправностей и повреждений напольных устройств СЦБ;
· технология разборки, сборки аппаратуры СЦБ ЖАТ;
· устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования СЦБ ЖАТ;
· виды нарушений работы устройств СЦБ ЖАТ и способы их устранения;
· типы и виды регламентных работ по обслуживанию электромеханических средств устройств СЦБ ЖАТ;
· правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций;
· назначение, виды и правила применения приспособлений и инструмента, используемых при техническом обслуживании устройств электрической централизации ЖАТ, сортировочных горок, сетей пневматической почты;
· требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций

	Что означает аббревиатура ШЧ в контексте обслуживания устройств СЦБ?
а) Штаб части
б) Шифратор частоты
в) Дистанция сигнализации, централизации и блокировки
г) Шлюз частотный
	в) Дистанция сигнализации, централизации и блокировки

	44
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	
	
	
	Какой вид технического обслуживания выполняется по заранее утверждённому плану-графику с фиксированной периодичностью?
а) Внеплановое ТО
б) Регламентированное ТО
в) Оперативное ТО
г) Аварийное ТО
	б) Регламентированное ТО

	45
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	
	
	
	 Какое основное требование безопасности обязательно при выполнении работ на устройствах СЦБ на станции?
а) Наличие мобильного телефона
б) Согласование работ с дежурным по станции и оформление записи в журнале ДУ-46
в) Использование только диэлектрических перчаток
г) Работа только в светлое время суток
	б) Согласование работ с дежурным по станции и оформление записи в журнале ДУ-46.


	46
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов
	
	
	
	Какие из перечисленных работ относятся к типовому регламенту техобслуживания реле в устройствах СЦБ? (выберите все верные варианты)
а) Проверка внешнего состояния и крепления реле
б) Измерение сопротивления изоляции обмоток
в) Проверка чёткости срабатывания и возврата якоря
г) Замена корпуса реле независимо от состояния
д) Очистка контактов от нагара и окислов
	а, б, в, д.

	47
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов
	
	
	
	Какие параметры контролируют при техобслуживании рельсовых цепей? (выберите все верные варианты)
а) Напряжение на путевом реле
б) Сопротивление изоляции рельсовой линии
в) Температуру рельсов
г) Уровень тока в рельсовой цепи
д) Геометрию рельсового стыка
	а, б, г.

	48
	/3 мин/ Задание закрытого типа на соответствие
	
	
	
	Соотнесите вид работ с его назначением:
Вид работ
1) Измерение сопротивления изоляции
2) Проверка временных параметров реле
3) Осмотр монтажа и паек
4) Проверка шунтовой чувствительности рельсовой цепи
Назначение
А) Определение вероятности пробоя изоляции и скрытых дефектов
Б) Контроль корректности работы схем с выдержкой времени
В) Выявление ослабленных креплений, надломов, перегрева, окисления
Г) Контроль способности рельсовой цепи надёжно фиксировать занятость пути при наложении шунта
	1–А, 2–Б, 3–В, 4–Г

	49
	/3 мин/ Задание закрытого типа на соответствие
	
	
	
	Соотнесите тип неисправности с вероятной причиной:
Неисправность
1) Ложная свободность рельсовой цепи
2) Ложная занятость рельсовой цепи
3) Непереключение стрелки
4) Отсутствие горения лампы светофора
Вероятная причина
А) Снижение шунтовой чувствительности, загрязнение головок рельсов
Б) Обрыв стыкового соединителя, неисправность путевого реле
В) Заклинивание остряков, неисправность электропривода, обрыв цепи управления
Г) Перегорание лампы, неисправность огневого реле, обрыв кабеля
	1–А, 2–Б, 3–В, 4–Г.

	50
	/3 мин/ Задание открытого типа с кратким ответом
	
	
	
	Дайте ответ на вопрос:
В чём заключается основное отличие регламентированного ТО от внепланового ТО в системах СЦБ?
	Регламентированное ТО выполняется по утверждённому графику с установленной периодичностью для профилактики отказов; внеплановое ТО проводится при обнаружении отклонений, отказов или по результатам диагностики.

	51
	/3 мин/ Задание открытого типа с кратким ответом
	
	
	
	Дайте ответ на вопрос:
Перечислите два документа, которые обязательно оформляются при производстве работ на устройствах СЦБ, влияющих на безопасность движения.

	Запись в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (ДУ-46); наряд-допуск или распоряжение (в зависимости от категории работ).

	52
	/3 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	
	
	
	Дайте развернутый ответ на вопрос:
Опишите порядок действий электромеханика СЦБ при обнаружении отказа стрелочного электропривода (стрелка не переводится с пульта, контроль отсутствует). Укажите не менее 5 последовательных шагов и нормативные требования, которые нужно соблюсти.
	1. Немедленно сообщить дежурному по станции (ДСП) о неисправности и прекратить попытки перевода стрелки.
2.Оформить запись в журнале ДУ-46 с указанием характера отказа и времени обнаружения.
3.Согласовать с ДСП возможность и порядок дальнейших действий (например, перевод стрелки курбелем).
4.При необходимости перевести стрелку курбелем в требуемое положение, убедиться в плотности прилегания остряка и наличии контроля (при возможности).
5.Доложить ДСП о результатах, зафиксировать выполненные действия в документации.
6.Соблюдать требования инструкций по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по ТО и ремонту устройств СЦБ, не выполнять работы, влияющие на безопасность, без согласования.

	53

	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	· пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении работ по техническому обслуживанию, электромонтажу оборудования, аппаратов и приборов СЦБ ЖАТ;
· прокладывать провода и кабели;
· пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении настройки и регулировки электрических элементов устройств СЦБ;
· оценивать качество монтажа, состояние крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ;
· проводить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, систем централизации и сигнализации;
· проверять исправность соединительных шлейфов, электрических цепей и цепей управления;
· производить пайку плавкой вставки предохранителя;
· пользоваться инструментом, приспособлениями при наружной, внешней и внутренней чистке устройств СЦБ;
применять средства индивидуальной защиты
	· нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию систем интервального регулирования движения поездов, обустройств железнодорожного переезда, устройств контроля схода подвижного состава, аппаратуры ремонтно-технологических участков, монтажу кабельных сетей;
· правила, нормы, технология обслуживания, ремонта и монтажа напольных устройств и кабельных сетей электрической централизации ЖАТ, автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматики на переездах, устройств заграждения переезда, их устройство;
· способы устранения неисправностей и повреждений напольных устройств СЦБ;
· технология разборки, сборки аппаратуры СЦБ, проверки светофорных ламп, пайки плавкой вставки предохранителя;
· устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования СЦБ;
· виды нарушений работы устройств СЦБ и способы их устранения;
· организация и технология производства электромонтажных работ;
· технология выполнения работ по монтажу электропроводок, линейно-кабельных сооружений, приемно-контрольных приборов и аппаратуры систем СЦБ и исполнительных устройств;
· типы и виды регламентных работ по обслуживанию электромеханических средств устройств СЦБ;
· правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций;
· назначение, виды и правила применения приспособлений и инструмента, используемых при техническом обслуживании сетей пневматической почты, систем интервального регулирования движения поездов, обустройств железнодорожного переезда, устройств контроля схода подвижного состава, аппаратуры ремонтно-технологических участков, монтаже кабельных сетей;
требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
	Какой документ устанавливает основные требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте устройств СЦБ и ЖАТ?
а) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) 
б) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда № 903н) в) Инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтёра устройств СЦБ (ТОИ Р-32-ЦШ-796-00) 
г) Все перечисленные
	г)

	54
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Что необходимо сделать перед началом любых работ в электроустановке?
а) Получить наряд-допуск 
б) Провести целевой инструктаж 
в) Проверить отсутствие напряжения 
г) Всё вышеперечисленное 
	г)

	55
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Каким инструментом запрещено пользоваться для проверки отсутствия напряжения в установках до 1000 В?
а) Указатель напряжения 
б) Переносной вольтметр 
в) Контрольная лампа 
г) Мультиметр 
	в)

	56
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Какие средства защиты необходимо использовать при работе в электроустановках?
а) Диэлектрические перчатки 
б) Диэлектрические боты 
в) Изолирующие штанги 
г) Все перечисленные в зависимости от условий работы 
	г)

	57
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Что такое «стрелка поставлена на минусовой контроль»?
а) Стрелка переведена в положение «минус» 
б) Установлен контроль за положением стрелки с помощью минусового контакта 
в) Произошёл взрез стрелки 
г) Стрелка заблокирована
	б)

	58
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Какой номинальный уровень напряжения переменного тока принят для устройств СЦБ?
а) 110 В 
б) 220 В 
в) 380 В 
г) Все ответы верны 
	г)

	59
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Что является основной причиной поражения электрическим током при работах в СЦБ и ЖАТ?
а) Неисправность оборудования 
б) Нарушение правил безопасности 
в) Отсутствие средств защиты 
г) Все перечисленные факторы.
	г)

	60
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	· пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении работ по техническому обслуживанию, электромонтажу оборудования, аппаратов и приборов СЦБ ЖАТ;
· прокладывать провода и кабели;
· пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении настройки и регулировки электрических элементов устройств СЦБ;
· оценивать качество монтажа, состояние крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ;
· проводить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, систем централизации и сигнализации;
· проверять исправность соединительных шлейфов, электрических цепей и цепей управления;
· производить пайку плавкой вставки предохранителя;
· пользоваться инструментом, приспособлениями при наружной, внешней и внутренней чистке устройств СЦБ;
применять средства индивидуальной защиты
	
	Какой документ фиксирует результаты проверки знаний по электробезопасности?
а) Журнал инструктажей 
б) Удостоверение о проверке знаний 
в) Протокол заседания комиссии 
г) Наряд-допуск 
	б)

	61
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Что означает термин «организационные мероприятия» при обеспечении безопасности работ?
а) Проверка средств защиты 
б) Оформление наряда-допуска, инструктаж, допуск к работе 
в) Заземление токоведущих частей 
г) Блокировка оборудования 
	б)

	62
	/3 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	В чём особенность работы с рельсовыми цепями в системах ЖАТ?
а) Необходимо учитывать влияние тягового тока 
б) Требуется контроль изоляции 
в) Нужно обеспечивать стабильность сигнального тока 
г) Всё вышеперечисленное
	г)

	63
	/3 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Для чего в схемах СЦБ используются дроссель-трансформаторы?
а) Для трансформации напряжения 
б) Для развязки силового тока и тока СЦБ 
в) Для защиты от тягового тока 
г) Всё вышеперечисленное 
	г)

	64
	/3 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Какие меры безопасности применяются при работе с измерительными приборами в действующих схемах?
а) Использование приборов с изолированными рукоятками 
б) Проверка исправности прибора перед применением 
в) Соблюдение правил подключения 
г) Всё вышеперечисленное 
	г)

	65
	/3 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Что может привести к ложной сигнализации в рельсовой цепи?
а) Загрязнение изолирующих стыков 
б) Обрыв соединителя 
в) Появление асимметрии тягового тока 
г) Всё вышеперечисленное 
	г)

	66
	/3 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	В чём заключается суть проверки «на обрыв» в электрических цепях СЦБ?
а) Измерение сопротивления изоляции 
б) Проверка целостности проводников 
в) Контроль наличия напряжения 
г) Анализ работы реле 
	б)

	67
	/3 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Какие факторы учитываются при оценке рисков перед началом работ в электроустановке?
а) Напряжение установки 
б) Характер работ 
в) Состояние оборудования 
г) Всё вышеперечисленное 
	г)

	68
	/3 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Что такое «защитный блок» в схемах ЖАТ и для чего он нужен?
а) Устройство для защиты от перенапряжений б) Устройство для фильтрации помех 
в) Устройство для защиты от тягового тока 
г) Всё вышеперечисленное 
	г)

	69
	/3 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Какие действия предпринимаются при обнаружении неисправности в электроустановке?
а) Прекратить работу 
б) Сообщить руководителю 
в) Принять меры по устранению (если это безопасно и входит в компетенцию) 
г) Всё вышеперечисленное 
	г)

	70
	/3 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	В чём особенность эксплуатации электроустановок в условиях низких температур?
а) Замерзание смазки в механизмах 
б) Ухудшение изоляции 
в) Образование конденсата 
г) Всё вышеперечисленное
	г)







КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дисциплина: УП 04.01 Учебная практика «Монтаж устройств сигнализации, централизации и блокировки» 
ПП.04 01 Производственная практика по профессии «Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки»
Образовательная программа: 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
	№ п/п
	Время и тип задания

	Код и наименование компетенции
	Результаты обучения по дисциплине
(знания)
	Результаты обучения по дисциплине
(умения)
	Содержание задания
	Ключи

	1
	2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	· распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части
· определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы
· [bookmark: _GoBack]выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
· владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
	· актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 
· структуру плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
· основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте
· методы работы в профессиональной и смежных сферах
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 
Цифра 3 в обозначении контакта поляризованного реле «123» означает, что
1) это общий контакт
2) это контакт третьего тройника
3) это тыловой контакт 
4) это нормальный контакт


	3) это тыловой контакт

	2
	2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа
Какое требование является обязательным при сборке реле после ремонта?
1) Использование старых прокладок
2) Смазка контактов маслом
3) Наличие клейма (пломбы) и этикетки с датой проверки
4) Покраска корпуса в яркий цвет


	3) Наличие клейма (пломбы) и этикетки с датой проверки

	3
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам


	
	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите цифры, стоящие после букв в маркировке реле, обозначающие число контактных групп реле.

	Тип реле
	Число контактных групп

	А
	НМШ1-1440
	1
	4фт

	Б
	АНШ2 - 1230
	2
	4фт+4ф

	В
	НМШ3-0,2/250
	3
	8фт

	Г
	НМШ4-600
	4
	2фт+2ф

	
	
	5
	1фт




	
	А
	Б
	В
	Г

	3
	1
	4
	2




	4
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

	· определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации
· выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска
· оценивать практическую значимость результатов поиска
· применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
· использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности
использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач
	· номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
· приемы структурирования информации
· формат оформления результатов поиска информации
· современные средства и устройства информатизации, порядок их применения
программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите условно-графические обозначения (УГО) реле на схемах и типы реле.
	УГО реле
	Тип
реле

	А
	

	1
	НМПШ2-400

	Б
	

	2
	АНШМ2-620

	В
	

	3
	ОМШ2-46

	Г
	

	4
	КМШ-3000

	
	

	5
	КДРШМ



	
	А
	Б
	В
	Г

	4
	2
	5
	3




	5
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	
	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите элементы реле РЭЛ, показанные цифрами на схеме.
[image: ]
	элемент
 реле
	цифра
 на схеме

	А
	груз
	1
	3)

	Б
	катушка
	2
	2)

	В
	ярмо
	3
	1)

	Г
	контакт фронтовой
	4
	5)

	
	

	5
	4)



	
	А
	Б
	В
	Г

	5
	4
	1
	3




	6
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	
	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите элементы кодового путевого трансмиттера КПТШ, показанные цифрами на схеме.
[image: ]

	элемент реле
	цифра на схеме

	А
	контакт
	1
	4)

	Б
	электродвигатель
	2
	3)

	В
	редуктор
	3
	1)

	Г
	кулачковая шайба
	4
	5)

	
	
	5
	2)



	
	А
	Б
	В
	Г

	3
	4
	1
	5




	7
	5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	· организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
психологические особенности личности
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Для чего на корпусе отремонтированного реле устанавливается пломба?
1) Для защиты от пыли
2) Для исключения несанкционированного вскрытия и подтверждения ответственности работника РТУ
3) Для фиксации крышки
4) По требованию пожарной безопасности

	2) Для исключения несанкционированного вскрытия и подтверждения ответственности работника РТУ
Обоснование:
Пломбирование подтверждает, что прибор прошел все испытания и его внутренняя регулировка соответствует нормам КТП ЦШ.

	8
	1 мин
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных.
	ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	· организовывать работу коллектива и команды;
· взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	· психологические основы деятельности коллектива;
· психологические особенности личности
	Что включают осмотр проверка и регулировка электромагнитных реле
1 проверку электрических характеристик 
2 настройку параметров срабатывания и возврата.
3 оба варианта  
	3

	9
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
	-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 
-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности.
	-роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 
- средства профилактики перенапряжения
	Ответьте на вопрос. Что такое здоровый образ жизни?
а) отсутствие вредных привычек и сбалансированное питание;
б) индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья;
в) регулярная диета и занятия спортом;
г) регулярное прохождение медицинского обследования.
	Б

	10
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
	-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 
-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности.
	-роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 
- средства профилактики перенапряжения
	Ответьте на вопрос.  Что является причиной переутомления?
а) продолжительный сон и отдых;
б) неправильная организация труда и чрезмерная умственная нагрузка;
в) отказ от завтрака в течение недели;
г) отсутствие прогулок долгое время.
	Б

	11
	2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	Обучающийся знает:
конструкцию приборов и устройств СЦБ; 
принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ; 
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.
Каким документом определяется периодичность проверки и ремонта приборов СЦБ (НМШ, ДСШ и др.) в РТУ?
1) ПТЭ (Правила технической эксплуатации)
2) Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ (№3168р)
3) Приказ начальника дистанции СЦБ
4) Технический паспорт устройства
	2) Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ (№3168р)

	12
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.1 Выполнять техническое обслуживание устройств электрической централизации ЖАТ, сортировочных горок, сетей пневматической почты
	· пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования и устройств СЦБ ЖАТ;
· пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении настройки и регулировки электрических элементов устройств СЦБ ЖАТ;
· оценивать качество монтажа, состояние крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ ЖАТ;
· проверять исправность соединительных шлейфов, электрических цепей и цепей управления;
применять средства индивидуальной защиты
	· нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию устройств электрической централизации, сортировочных горок;
· правила, нормы, технология обслуживания, ремонта и монтажа напольных устройств и кабельных сетей электрической централизации ЖАТ, автоматизированных и механизированных сортировочных горок, пневматической почты, их устройство;
· способы устранения неисправностей и повреждений напольных устройств СЦБ;
· устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования СЦБ ЖАТ;
· требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций

	Что означает аббревиатура ШЧ в контексте обслуживания устройств СЦБ?
а) Штаб части
б) Шифратор частоты
в) Дистанция сигнализации, централизации и блокировки
г) Шлюз частотный
	в) Дистанция сигнализации, централизации и блокировки

	13
	2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	
	
	
	Какой вид технического обслуживания выполняется по заранее утверждённому плану-графику с фиксированной периодичностью?
а) Внеплановое ТО
б) Регламентированное ТО
в) Оперативное ТО
г) Аварийное ТО
	б) Регламентированное ТО

	14
	2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.1 Выполнять техническое обслуживание устройств электрической централизации ЖАТ, сортировочных горок, сетей пневматической почты
	
	
	 Какое основное требование безопасности обязательно при выполнении работ на устройствах СЦБ на станции?
а) Наличие мобильного телефона
б) Согласование работ с дежурным по станции и оформление записи в журнале ДУ-46
в) Использование только диэлектрических перчаток
г) Работа только в светлое время суток
	б) Согласование работ с дежурным по станции и оформление записи в журнале ДУ-46.


	15
	2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	
	
	
	Какие из перечисленных работ относятся к типовому регламенту техобслуживания реле в устройствах СЦБ? (выберите все верные варианты)
а) Проверка внешнего состояния и крепления реле
б) Измерение сопротивления изоляции обмоток
в) Проверка чёткости срабатывания и возврата якоря
г) Замена корпуса реле независимо от состояния
д) Очистка контактов от нагара и окислов
	а, б, в, д.

	16
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	ПК 4.1 Выполнять техническое обслуживание устройств электрической централизации ЖАТ, сортировочных горок, сетей пневматической почты
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильную последовательность действий.
В какой последовательности проводится техническое обслуживание реле АНШ согласно КТП-ЦШ?

1) внутренний осмотр реле
2) вскрытие реле
3) регулировка контактной системы
4) чистка контактной системы
5) чистка и регулировка магнитной системы
6) измерение сопротивления обмоток реле

Запишите соответствующую
последовательность цифр слева направо.

	
	2
	1
	6
	4
	5
	3




	17
	/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	· пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении работ по техническому обслуживанию, электромонтажу оборудования, аппаратов и приборов СЦБ ЖАТ;
· прокладывать провода и кабели;
· пользоваться инструментом, приспособлениями при выполнении настройки и регулировки электрических элементов устройств СЦБ;
· оценивать качество монтажа, состояние крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ;
· проводить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, систем централизации и сигнализации;
· проверять исправность соединительных шлейфов, электрических цепей и цепей управления;
· производить пайку плавкой вставки предохранителя;
· пользоваться инструментом, приспособлениями при наружной, внешней и внутренней чистке устройств СЦБ;
применять средства индивидуальной защиты
	· нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию систем интервального регулирования движения поездов, обустройств железнодорожного переезда, устройств контроля схода подвижного состава, аппаратуры ремонтно-технологических участков, монтажу кабельных сетей;
· правила, нормы, технология обслуживания, ремонта и монтажа напольных устройств и кабельных сетей электрической централизации ЖАТ, автоматической и полуавтоматической блокировки, автоматики на переездах, устройств заграждения переезда, их устройство;
· способы устранения неисправностей и повреждений напольных устройств СЦБ;
· технология разборки, сборки аппаратуры СЦБ, проверки светофорных ламп, пайки плавкой вставки предохранителя;
· устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования СЦБ;
· виды нарушений работы устройств СЦБ и способы их устранения;
· организация и технология производства электромонтажных работ;
· технология выполнения работ по монтажу электропроводок, линейно-кабельных сооружений, приемно-контрольных приборов и аппаратуры систем СЦБ и исполнительных устройств;
· типы и виды регламентных работ по обслуживанию электромеханических средств устройств СЦБ;
· правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций;
· назначение, виды и правила применения приспособлений и инструмента, используемых при техническом обслуживании сетей пневматической почты, систем интервального регулирования движения поездов, обустройств железнодорожного переезда, устройств контроля схода подвижного состава, аппаратуры ремонтно-технологических участков, монтаже кабельных сетей;
требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций
	Какой документ устанавливает основные требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте устройств СЦБ и ЖАТ?
а) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) 
б) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда № 903н) в) Инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтёра устройств СЦБ (ТОИ Р-32-ЦШ-796-00) 
г) Все перечисленные
	г)

	18
	/10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Прочитайте задание и дайте развернутый ответ.
Опишите внутренний осмотр реле НМШ согласно карте технологического процесса

	При внутреннем осмотре реле проверить состояние выводов катушек: монтажные провода не должны иметь нарушения изоляционного покрытия, должны быть гибкими, аккуратно без натяжения уложены и не должны препятствовать ходу якоря и противовеса. Осмотреть катушки: катушки, имеющие повреждения внешней изоляции, трещины и сколы,  заменить; катушки не должны быть зажаты и не должны проворачиваться на сердечнике, продольное перемещение катушек на сердечнике должно быть не более 1 мм; проверить на катушке ярлыка; проверить крепление выводов, качество паек. Обратить внимание на наличие коррозии: реле, имеющие элементы со следами коррозии – ремонту не подлежат.

	19
	5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

С какой целью проверяется люфт якоря вдоль призмы (оси вращения) ярма у реле типа НМШ?
1) Для уменьшения шума при работе
2) Для исключения заклинивания якоря и обеспечения свободного хода
3) Для увеличения срока службы обмотки
4) Для регулировки напряжения срабатывания

	2) Для исключения заклинивания якоря и обеспечения свободного хода
Обоснование: 
Избыточный или недостаточный люфт может привести к перекосу якоря и механическому заклиниванию, что недопустимо для приборов первого класса надежности. Люфт якоря вдоль призмы ярма проверяется для надежного притяжения и отпускания якоря, предотвращая ложные срабатывания.

	20
	5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Почему при регулировке реле ДСШ-13 важно соблюдать зазор между сектором и полюсами
1) Чтобы сектор не касался катушек
2) Чтобы обеспечить стабильность электрических характеристик и исключить трение
3) Чтобы увеличить скорость срабатывания
4) Для экономии электроэнергии

	2) Чтобы обеспечить стабильность электрических характеристик и исключить трение
Обоснование:
Слишком малый зазор может привести к притяжению сектора к полюсу (залипанию), а слишком большой – к недостаточной силе для поднятия сектора.
Трение сектора о полюса или сердечник приведет к отказу реле (несрабатыванию или невозврату), что напрямую влияет на безопасность движения.


	21
	5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Можно ли использовать реле со следами коррозии на деталях магнитопровода?

1) Можно, если коррозия небольшая
2) Нельзя, реле требует чистки или замены деталей в РТУ
3) Можно только в маневровых районах
4) Можно, если сопротивление обмотки в норме

Ответ:
Обоснование:

	2) Нельзя, реле требует чистки или замены деталей в РТУ

Обоснование:
Коррозия может привести к изменению магнитного сопротивления и, в худшем случае, к механическому залипанию якоря из-за продуктов окисления.

	22
	10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Прочитайте задание,

При измерении электрических характеристик реле НМШ2-4000 получились следующие значения:
Напряжение отпускания - 4,5 В (норма, не менее - 5В)
Напряжение срабатывания - 16,7В (норма, не более -16,0В)
Опишите, что необходимо сделать для приведения электрических параметров реле установленным нормам.

Ответ:

	При несоответствии электрических параметров реле установленным нормам необходимо:
При заниженном напряжении отпускания якоря увеличить: контактное нажатие замыкающих контактов, совместный ход перекидных контактов с замыкающими, нажатие перекидной пружины на размыкающую (при снятых тягах).
При завышенном напряжении срабатывания в пределах установленных норм: уменьшить нажатие замыкающих контактов, увеличить нажатие размыкающих контактов, увеличить совместный ход размыкающих перекидных контактов, уменьшить совместных ход замыкающих и перекидных контактов, уменьшить раствор контактов, затем повторно отрегулировать контакты.

	23
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите тип реле и величину зазора между полюсом и якорем в притянутом положении согласно карте КТП ЦШ.

	Тип реле
	Зазор между полюсом и якорем в притянутом положении, не менее

	А
	НМШ4 -600
	1
	0,2мм

	Б
	АНШМ2-620
	2
	0,35мм

	В
	ОМШ2-46
	3
	0,25мм

	Г
	АПШ-24
	4
	0,15мм

	
	

	5
	0,5мм



	
	А
	Б
	В
	Г

	1
	4
	2
	5




	24
	3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите тип реле и величину раствора контактов (межконтактное расстояние) при притянутом и опущенном якоре согласно карте КТП ЦШ.

	Тип реле
	Раствор контактов, не менее

	А
	ППР3-5000
	1
	3,2 мм

	Б
	АНШМ2-620
	2
	1,3 мм

	В
	АПШ-
220
	3
	2,5мм

	Г
	НМПШ3-0,2/250
	4
	7,0 мм

	
	

	5
	3,5 мм



	
	А
	Б
	В
	Г

	4
	2
	5
	3




	25
	5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ПК 4.2 Безопасная эксплуатация электрических установок
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Какие значения при измерении сопротивления обмоток катушек в реле НМШ1-400 соответствуют КТП ЦШ и не подлежат замене? Измеренные значения:
1) в реле две обмотки:
 R1=170 Ом 
R2=230 Ом
2) в реле две обмотки: 
R1=210 Ом 
R2=190 Ом
3) в реле одна обмотка: R1=400 Ом
4)  в реле две обмотки:
 R1=400 Ом 
R2=400 Ом

	2) в реле две обмотки: R1=210 Ом 
R2=190 Ом

Обоснование: 
В реле НМШ1-400 две катушки по 
200 Ом с допуском плюс-минус 10% (180-220 Ом)






	
image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




