КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дисциплина: ПМ.02 Техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж, регулировка устройств и систем  железнодорожной автоматики и телемеханики. 
МДК 02.01 Техническое обслуживание и текущий ремонт устройств систем железнодорожной автоматики и телемеханики
[bookmark: _GoBack]МДК 02.02 Монтаж, регулировка устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики
Образовательная программа: 23.02.09  Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
	№ п/п
	 Время/ 
тип задания

	Код и наименование компетенции
	Результаты обучения по дисциплине
(знания, умения)
	Содержание задания
	Ключи

	1
	1/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	Обучающийся умеет:
· распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части;
· определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы;
· выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
· владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).
Обучающийся знает:
· актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;
· структуру плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
· основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
· методы работы в профессиональной и смежных сферах;
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 
При каком виде тяги применяется смешанная система питания устройств СЦБ? 

1) Электротяга постоянного тока
2) Автономная тяга
3) Электротяга переменного тока
4)Электротяга переменного и постоянного тока  

Ответ:

	2)Автономная тяга

	2
	1/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 
Воздушные линии связи II класса – это:

1)Линии с цепями местной внутристанционной связи
2)Линии, несущие цепи магистральной, дорожной и оперативно-технологической связи
3)Линии, несущие цепи только дорожной и оперативно-технологической связи
4) Линии, несущие цепи местной внутристанционной связи с магистральной связью

Ответ:

	3)Линии, несущие цепи только дорожной и оперативно-технологической связи

	3
	3/5мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Какая панель предназначена для распределения переменного тока по нагрузкам и включения ламп светофоров?
1) ПВ1-ЭЦК
2) ПП25.1-ЭЦК
3)ПСТН1-ЭЦК
4) ПР1-ЭЦК.

Ответ:
Обоснование:
	4)ПР1-ЭЦК.

Обоснование: Распределительная панель ПР1-ЭЦК  в комплексе устройства электропитания электрической централизации крупных станций предназначена  для распределения переменного тока по нагрузкам, изоляции источников от заземленных фидеров энергосистемы, включения ламп светофоров и маршрутных указателей на различные режимы питания.

	4
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте

Электроприемник какой категории может повлечь за собой опасность для людей,  в случае перерыва энергоснабжения?

1) III категории 
2) I категории  
3) II категории
4) II и III  категории

Ответ:
Обоснование:
	 2) I категории  

Обоснование: электроприемники I категории  —  электроприемники,  перерыв энергоснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

	5
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных 
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Какое устройство передает информацию о нарушении чередовании фаз в каждом фидере?
1) ДИМ1, ДИМ3
2) БВФ
3) РНМ
4) КЧФ

Ответ:
Обоснование:
	4) КЧФ
Обоснование:   Устройство контроля чередования фаз КЧФ предназначено для эксплуатации в составе вводных панелей электрической централизации крупных и малых железнодорожных станций. КЧФ контролирует правильность чередования фаз в каждом из двух фидеров переменного тока и передает информацию о нарушении чередования фаз каждого фидера на приборы индикации устройств ЭЦ (на табло ДСП и диспетчеру). 

	6
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	
	
	Прочитайте текст. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Сопоставьте системы Горочной автоматической централизации (ГАЦ) с их основными назначениями.

	Системы ГАЦ
	Назначение

	А
	АЗРС
	1
	Для регулирования скорости скатывания отцепов

	Б
	КЗП
	2
	для управления тяговыми двигателями локомотива надвигающего состава

	В
	АРС
	3
	для автоматического задания скорости роспуска состава

	Г
	ТГЛ
	4
	для регулирования скорости перевода остряков стрелки

	
	

	5
	для передачи данных о заполнении путей в систему автоматического роспуска



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



	
	А
	Б
	В
	Г

	3
	5
	1
	2




	7
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Какие кнопки на пульте управления пломбируются, либо оборудуются счетчиками нажатий?

1)Кнопки перевода стрелок в обычный режим
2)Кнопки изменения направления движения на перегоне
3)Кнопки искусственной разделки маршрута и вспомогательного перевода стрелок
4)Кнопки пригласительного огня и включения очистки стрелок

Ответ:
Обоснование:
	Кнопки искусственной разделки маршрута и вспомогательного перевода стрелок

Обоснование:
Кнопки, использование которых связано с отменой установленных зависимостей (ответственные операции), должны иметь средства контроля использования (пломбы или счетчики) для фиксации действий дежурного по станции в исключительных случаях.

	8
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Как обозначаются маневровые светофоры четной горловины станции?

1) М4, М5, М7
2) М1, М3, М5
3) М2, М4, М6
4) М2, М3, М4

Ответ:
Обоснование:
	М2, М4, М6

Обоснование:
Маневровые светофоры на станциях нумеруются порядковыми цифрами: в четной горловине станции (со стороны прибытия четных поездов) используются четные номера, в нечетной — нечетные

	9
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Какое количество изолирующих стыков должно быть в замкнутом контуре, чтобы выполнялось чередование мгновенных полярностей сигнального тока в смежных рельсовых цепях?

1) Любое
2) Нечетное
3) Четное
4) Не менее четырех
число пар изолирующих стыков.

Ответ:
Обоснование:
	Четное

Обоснование:
Для обеспечения чередования полярностей (фаз) в смежных рельсовых цепях и исключения ложного контроля свободности при пробое изостыков, в любом замкнутом контуре, образованном рельсовыми нитями, должно быть четное число пар изолирующих стыков

	10
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

В зависимости от чего называются концы рельсовых цепей?

1) От длины рельсовой нити
2) От расположения светофоров
3) От места подключения приборов питания или реле
4) От направления движения поездов

Ответ:
Обоснование:


	От места подключения приборов питания или реле

Обоснование:
Концы рельсовых цепей (РЦ) называются в зависимости от выполняемой ими функции в электрической схеме контроля состояния участка пути. Выделяют два основных конца: питающий (где подключен источник питания) и релейный (где подключена аппаратура приемника сигнального тока – путевое реле).

	11
	3/5мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Для чего служит блок автопереключателя в стрелочном электроприводе ?
1) для защиты электродвигателя от перегрузки
2) для подключения (отключения) цепей управления электродвигателем и цепей контроля положения стрелки.
3) для преобразования электрическую энергию в механическую
4) для усилия перевода стрелки
	2)для подключения (отключения) цепей управления электродвигателем и цепей контроля положения стрелки.

Обоснование: блок автопереключателя состоит из двух подвижных и четырех неподвижных контактных колодок, расположенных по обе стороны от главного вала. На каждой подвижной колодке имеются три контактных ножа. При перемещении колодок ножи врубаются между неподвижными контактами, что приводит к замыканию соответствующих электрических цепей. 

	12
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте

Назначение трансформатора типа ПОБС-ЗАУЗ
1)для питания рельсовых цепей
2)для питания ламп светофоров
3) для питания УКСПС
4) для питания путевого реле
 	
Ответ:
Обоснование:
	1)для питания рельсовых цепей
Обоснование: Трансформатор типа ПОБС-2АУЗ применяют для питания рельсовых цепей переменного тока частотой 50 Гц без дроссель-трансформаторов, а также для питания ламп группы светофоров.

	
	1/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 
При каком виде тяги применяется смешанная система питания устройств СЦБ? 

1) Электротяга постоянного тока
2) Автономная тяга
3) Электротяга переменного тока
4)Электротяга переменного и постоянного тока  

Ответ:

	2)Автономная тяга

	13
	1/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 
Воздушные линии связи II класса – это:

1)Линии с цепями местной внутристанционной связи
2)Линии, несущие цепи магистральной, дорожной и оперативно-технологической связи
3)Линии, несущие цепи только дорожной и оперативно-технологической связи
4) Линии, несущие цепи местной внутристанционной связи с магистральной связью

Ответ:

	3)Линии, несущие цепи только дорожной и оперативно-технологической связи

	14
	3/5мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Какая панель предназначена для распределения переменного тока по нагрузкам и включения ламп светофоров?
1) ПВ1-ЭЦК
2) ПП25.1-ЭЦК
3)ПСТН1-ЭЦК
4) ПР1-ЭЦК.

Ответ:
Обоснование:
	4)ПР1-ЭЦК.

Обоснование: Распределительная панель ПР1-ЭЦК  в комплексе устройства электропитания электрической централизации крупных станций предназначена  для распределения переменного тока по нагрузкам, изоляции источников от заземленных фидеров энергосистемы, включения ламп светофоров и маршрутных указателей на различные режимы питания.

	15
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте

Электроприемник какой категории может повлечь за собой опасность для людей,  в случае перерыва энергоснабжения?

1) III категории 
2) I категории  
3) II категории
4) II и III  категории

Ответ:
Обоснование:
	 2) I категории  

Обоснование: электроприемники I категории  —  электроприемники,  перерыв энергоснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

	16
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных 
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Какое устройство передает информацию о нарушении чередовании фаз в каждом фидере?
1) ДИМ1, ДИМ3
2) БВФ
3) РНМ
4) КЧФ

Ответ:
Обоснование:
	4) КЧФ
Обоснование:   Устройство контроля чередования фаз КЧФ предназначено для эксплуатации в составе вводных панелей электрической централизации крупных и малых железнодорожных станций. КЧФ контролирует правильность чередования фаз в каждом из двух фидеров переменного тока и передает информацию о нарушении чередования фаз каждого фидера на приборы индикации устройств ЭЦ (на табло ДСП и диспетчеру). 

	17
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ОК 02
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	Обучающийся умеет:
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии с требованиями технологических процессов;
- читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной автоматики;
- осуществлять монтаж и пуско-наладочные работы систем железнодорожной автоматики;
- обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики;
- выбирать варианты устранения причин неисправностей, отказов, повреждений устройств и систем СЦБ И ЖАТ на участках железнодорожных линий 
Обучающийся знает:
-технологию обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ И ЖАТ и железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- приемы монтажа и наладки устройств СЦБ И ЖАТ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики;
- виды, причины возникновения неисправностей, повреждений, отказов и нарушений в работе устройств и систем СЦБ И ЖАТ, порядок и сроки их устранения
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Какой прибор предназначен для измерения напряжения (от 0 до 600В), сопротивления (от 0 до бесконечности) и силы тока (от 0 до 15 А). 
1) Мегомметр
2) Вольтметр
3)Комбинированный прибор Ц-4380
4) Осциллограф 

Ответ:
Обоснование:
	3)Комбинированный прибор Ц-4380

Обоснование: Комбинированный прибор Ц-4380 предназначен для измерения напряжения (от 0 до 600В), сопротивления (от 0 до бесконечности) и силы тока (от 0 до 15 А). Он позволяет производить измерения, как при переменном, так и при постоянном токе и имеет несколько пределов измерений, что облегчает работу с ним и расширяет его возможности.

	18
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	
	
	Прочитайте и расшифруйте название кабеля СББбШ с указанием последовательности слоев.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
	Сокращение
	Название слоя

	А
	СБ
	1
	без подушки

	Б
	Б
	2
	броня из двух стальных лент;

	В
	б
	3
	защитный покров в виде выпрессованного шланга из полиэтилена.

	Г
	Шп
	4
	сигнально-блокировочный кабель;

	Д
	
	5
	баллонная изоляция


Запишите выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



		А
	Б
	В
	Г

	4
	2
	1
	3




	19
	5/10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	
	
	Прочитайте текст. Управление стрелками осуществляется с пульта дежурной по станции,  через стрелочный электропривод. Он осуществляет перевод стрелки, запирание её остряков и обеспечивает контроль их положения.  
Запишите развернутый и обоснованный ответ об информировании дежурной по станции, в каком положении находится стрелка.

Ответ:



	Положение стрелки, в котором она находится в данный момент, указывает на пульте горящая лампочка: зелёная над рукояткой  при плюсовом положении, жёлтая над рукояткой— при минусовом. Если в момент перевода стрелки загорается красная лампочка, то стрелка без контроля.

	20
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Что является вторичным химическим источником тока?
1) Генератор
2)ДГА
3)Аккумулятор 
4)Электролит

Ответ:
Обоснование:
	3)Аккумулятор
Обоснование: Аккумулятором называется вторичным химических источников тока, обладающий способностью накапливать (аккумулировать) электрическую энергию и отдавать ее в нагрузку. Последовательное соединение нескольких аккумуляторов называется аккумуляторной батареей.


	21
	5/10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	
	
	Прочитайте текст. Управление стрелками осуществляется с пульта дежурной по станции,  через стрелочный электропривод. Он осуществляет перевод стрелки, запирание её остряков и обеспечивает контроль их положения.  
Запишите развернутый и обоснованный ответ об информировании дежурной по станции, в каком положении находится стрелка.

Ответ:



	Положение стрелки, в котором она находится в данный момент, указывает на пульте горящая лампочка: зелёная над рукояткой  при плюсовом положении, жёлтая над рукояткой— при минусовом. Если в момент перевода стрелки загорается красная лампочка, то стрелка без контроля.

	22
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	
	
	Прочитайте задание и выберете к  каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

Соотнесите вид лампы с параметрами
	Вид лампы
	Параметры

	А
	ЖС12-15
	1
	напряжение 12В,  мощность 15 Вт.

	Б
	ЖС12-25+25
	2
	 для двухнитиевой лампы напряжение 12В,  мощность15 Вт

	В
	ЖС12-15+15
	3
	напряжение 12В,  мощность 25 Вт

	Г
	ЖС12-25
	4
	для двухнитиевой лампы напряжение 12В,  мощность 25 Вт

	Д
	
	5
	для двухнитиевой лампы напряжение 12В, мощность15Вт+25Вт



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



		А
	Б
	В
	Г

	1
	4
	2
	3




	23
	1/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	ОК 04
Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии с требованиями технологических процессов;
- читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной автоматики;
- осуществлять монтаж и пуско-наладочные работы систем железнодорожной автоматики;
- обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики;
- выбирать варианты устранения причин неисправностей, отказов, повреждений устройств и систем СЦБ И ЖАТ на участках железнодорожных линий
Обучающийся знает:
- технологию обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ И ЖАТ и железнодорож-ной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- приемы монтажа и наладки устройств СЦБ И ЖАТ и си-стем железнодорожной авто-матики, аппаратуры электро-питания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регу-лировки и эксплуатации ап-паратуры электропитания устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регу-лировки и эксплуатации ли-нейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- способы организации элек-тропитания систем автомати-ки и телемеханики;
- виды, причины возникнове-ния неисправностей, повре-ждений, отказов и нарушений в работе устройств и систем СЦБ И ЖАТ, порядок и сроки их устранения
	- технология обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ И ЖАТ и железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- приемы монтажа и наладки устройств СЦБ И ЖАТ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики;
- виды, причины возникновения неисправностей, повреждений, отказов и нарушений в работе устройств и систем СЦБ И ЖАТ, порядок и сроки их устранения
	1)ДНЦ или ДСП


	24
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	
	
	Прочитайте задание и выберете к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

Расшифруйте название кабеля СБПАШп  с указанием последовательности слоев:

	Сокращение
	Название слоя

	А
	СБ
	1
	изоляция жил из полиэтилена

	Б
	П
	2
	оболочка из полихлорвинила 

	В
	А
	3
	защитный покров в виде выпрессованного шланга из полиэтилена.

	Г
	Шп
	4
	сигнально-блокировочный кабель;

	Д
	
	5
	алюминиевая оболочка



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



		А
	Б
	В
	Г

	4
	1
	5
	3




	25
	1/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 
С кем согласовывается смена ламп светофоров на перегоне?
1) ДНЦ или ДСП
2) ШНС
3) ДС
4) ПЧ

Ответ:
	1)ДНЦ или ДСП


	26
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	
	
	Прочитайте и соотнесите расстояние видимости сигнальных огней светофоров с условиями местности. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

	Тип светофора, местность
	Расстояние, м

	А
	Входной светофор, прямой участок
	1
	Менее 400, но не менее 200

	Б
	Проходной светофор, кривой участок
	2
	Не менее 400

	В
	Предупредительный светофор, сильно
пересеченная местность
	3
	Не менее 1000

	Г
	Маневровый светофор, боковой путь
	4
	Не менее 200

	
	
	5
	Не менее 1500


Запишите выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



		А
	Б
	В
	Г

	3
	2
	1
	4




	27
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	
	
	Прочитайте текст в таблице и соотнесите формы журнала с их названиями. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
Соотнесите формы журнала с их названиями:
	Форма журнала
	Название

	А
	ШУ-2
	1
	журнал технической проверки сигнальной установки

	Б
	ШУ-64
	2
	журнала осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети

	В
	ДУ-46
	3
	журнал учёта выполненных работ на объектах железнодорожной автоматики и телемеханики

	Г
	ШУ-79
	4
	Журнал технической проверки установки электропитания

	
	
	5
	журнал технической проверки устройств СЦБ на станции


Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



		А
	Б
	В
	Г

	3
	5
	2
	1




	28
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	ОК.05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
	Обучающийся умеет:
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии с требованиями технологических процессов;
- читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной автоматики;
- осуществлять монтаж и пуско-наладочные работы систем железнодорожной автоматики;
- обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики;
- выбирать варианты устранения причин неисправностей, отказов, повреждений устройств и систем СЦБ И ЖАТ на участках железнодорожных линий	- технология обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ И ЖАТ и железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- приемы монтажа и наладки устройств СЦБ И ЖАТ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики;
- виды, причины возникновения неисправностей, повреждений, отказов и нарушений в работе устройств и систем СЦБ И ЖАТ, порядок и сроки их устранения
	Прочитайте задание и выберете к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

Расшифруйте название кабеля СБПАШп  с указанием последовательности слоев:

	Сокращение
	Название слоя

	А
	СБ
	1
	изоляция жил из полиэтилена

	Б
	П
	2
	оболочка из полихлорвинила 

	В
	А
	3
	защитный покров в виде выпрессованного шланга из полиэтилена.

	Г
	Шп
	4
	сигнально-блокировочный кабель;

	Д
	
	5
	алюминиевая оболочка



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



		А
	Б
	В
	Г

	4
	1
	5
	3




	29
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте

Какая панель предназначена для получения постоянного тока заряда аккумуляторной батареи ?
1) ПВП1-ЭЦК
2) ПП25.1-ЭЦК
3) ПВ1-ЭЦК
4) ПР1ЭЦК

Ответ:
Обоснование:
	3)ПВП1-ЭЦК 
Обоснование: Выпрямительно-преобразовательная панельПВП1-ЭЦК применяется в устройствах электропитания электрической централизации  крупных станций для получения постоянного тока заряда аккумуляторной батареи, питания релейной нагрузки, светодиодного табло и преобразователя постоянного напряжения аккумуляторной батареи в переменное напряжения гарантированного питания ряда нагрузок 

	30
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте
На какое расстояние должен врубаться нож автопереключателя в контактные пружины в электроприводе?
1) не менее 7 мм
2) 15 мм
3) 0.8 мм
4) не более 7 мм

Ответ:
Обоснование:

	1) не менее 7 мм
Обоснование: Необходимо, чтобы; контактные ножи были расположены симметрично относительно контактных пружин, оси ножа и перпендикулярно к основаниям, ножи врубались между контактными пружинами на глубину не менее 7 мм, расстояния между контактными пружинами колодки были 6 и 12 мм, упорные пружины плотно прилегали к контактным пружинам.


	31
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте

Какая панель предназначена для получения постоянного тока заряда аккумуляторной батареи ?
1) ПВП1-ЭЦК
2) ПП25.1-ЭЦК
3) ПВ1-ЭЦК
4) ПР1ЭЦК

Ответ:
Обоснование:
	3)ПВП1-ЭЦК 
Обоснование: Выпрямительно-преобразовательная панельПВП1-ЭЦК применяется в устройствах электропитания электрической централизации  крупных станций для получения постоянного тока заряда аккумуляторной батареи, питания релейной нагрузки, светодиодного табло и преобразователя постоянного напряжения аккумуляторной батареи в переменное напряжения гарантированного питания ряда нагрузок 

	32
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	
	
	Прочитайте текст и выберите правильную последовательность действий.
Расположите в правильной последовательности действия при  разборке электропривода шлагбаума.

1)Снять кулачки; снять шплинт и вывернуть ось рычага, отсоединить тягу рычага
2)Открутить гайки М6, сняв клеммы с угольником
3)Снять электродвигатель. Выбив штифты и выкрутить болты М12, снять редуктор
4)Отсоединить все монтажные провода от выводов; открутить винты М7, снять редуктор
5)Открутить болты М16, снять амортизационное устройство

Ответ:
	
	
	
	
	



		4
	1
	5
	2
	3




	33
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	 ОК 09
Использовать информационно-коммуникационные   технологии  в профессиональной деятельности
 
	Обучающийся умеет:
- читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной автоматики;
- осуществлять монтаж и пуско-наладочные работы систем железнодорожной автоматики.
Обучающийся знает:
- технология обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ И ЖАТ и железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- приемы монтажа и наладки устройств СЦБ И ЖАТ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики;
- виды, причины возникновения неисправностей, повреждений, отказов и нарушений в работе устройств и систем СЦБ И ЖАТ, порядок и сроки их устранения
	- технология обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ И ЖАТ и железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- приемы монтажа и наладки устройств СЦБ И ЖАТ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ И ЖАТ;
- особенности монтажа, регулировки и эксплуатации линейных устройств СЦБ И ЖАТ;
- способы организации электропитания систем автоматики и телемеханики;
- виды, причины возникновения неисправностей, повреждений, отказов и нарушений в работе устройств и систем СЦБ И ЖАТ, порядок и сроки их устранения
		А
	Б
	В
	Г

	3
	1
	4
	2




	34
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	
	
	Прочитайте задание и выберите правильную последовательность действий.
В какой последовательности производят разборку фрикционного устройства приводного механизма шлагбаума? 

1)Промывают фрикцион
2)Проверка на отсутствие трещин, задиров, заусенцев и раковин
3)Собирают фрикционное сцепление
4)Отвинчивают гайки, снимают упорную крышку, пружину, шпонку, прижимную крышку, тормозную шайбу, корпус фрикциона.

Ответ:
	
	
	
	



		4
	1
	2
	3




	35
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	
	
	Прочитайте задание и выберете  к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

Соотнесите питающие панели с их предназначением:
	питающие панели
	назначение

	А
	ПВ-ЭЦК
	1
	для  переключения светофоров, маршрутных указателей и табло на различные режимы питания

	Б
	 ПР-ЭЦК
	2
	для питания фазочувствительных РЦ с путевыми реле типа ДСШ

	В
	 ПВП-ЭЦК. 
	3
	для ввода, контроля и начального распределения питания 380/220 В 

	Г
	ПП25-ЭЦК
	4
	для выпрямления трёхфазного переменного тока в постоянный ток

	Д
	
	5
	для питания рабочих цепей стрелочных электроприводов постоянного тока и трёхфазного переменного тока 



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



		А
	Б
	В
	Г

	3
	1
	4
	2




	36
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	
	Обучающийся знает:
Особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ 
	Рассмотрите рисунок и соотнесите элементы дроссель-трансформатора, показанные на схеме и цифрами обозначения на рисунке.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.



	Элементы ДТ
	цифра на схеме

	А
	Сердечник 
	1
	5

	Б
	Основная и дополнительная обмотка 
	2
	3,6

	В
	Крышка и чугунная крышка
	3
	4

	Г
	Ярмо
	4
	2,7

	
	

	5
	4,5


Запишите выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



		А
	Б
	В
	Г

	1
	2
	4
	3




	37
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	Обучающийся знает:
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкций, регламентирующих безопасность движения 
Обучающийся умеет:
Обеспечивать безопасность движения при производстве работ по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
 Как происходит движение по стрелочному переводу при обнаружении отставания остряка от рамного рельса? 
1) полностью прекращается движение
2) движение с уменьшенной скоростью
3)прекращается движение в пошерстном направлении
4)прекращается движение в противошерстном направлении

Ответ:
Обоснование:
	4) прекращается движение в противошерстном направлении

Обоснование: прекратить движение по стрелке в противошерстном направлении, в положении, при котором не обеспечивается  плотное прижатие остряка к рамному рельсу, до запирания стрелки на закладку и навесной замок или закреплении типовой скобой.

	38
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	
	
	Прочитайте задание и выберите правильную последовательность действий.
В какой последовательности производят разборку фрикционного устройства приводного механизма шлагбаума? 

1)Промывают фрикцион
2)Проверка на отсутствие трещин, задиров, заусенцев и раковин
3)Собирают фрикционное сцепление
4)Отвинчивают гайки, снимают упорную крышку, пружину, шпонку, прижимную крышку, тормозную шайбу, корпус фрикциона.

Ответ:
	
	
	
	



		4
	1
	2
	3




	39
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	ПК 2.1 
Обеспечивать техническое обслуживание устройств систем СЦБ и ЖАТ
	Обучающийся знает:
технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ 
Обучающийся умеет:
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии и требованиями технологических процессов
Обучающийся знает:
технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ 
Обучающийся умеет:
Выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии и требованиями технологических процессов
Обучающийся знает:
технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ 
Обучающийся умеет:
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии и требованиями технологических процессов
Обучающийся знает:
технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ 
Обучающийся умеет:
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии и требованиями технологических процессов
Обучающийся знает:
выполнении требований технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения
Обучающийся умеет:
Обеспечивать безопасность движения при производстве работ по техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики
Обучающийся знает:
Приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ
Обучающийся умеет:
Осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики
Обучающийся знает:
Технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ
 Обучающийся умеет:
Выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии и требованиями технологических процессов
Обучающийся знает:
Технологию обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ Обучающийся умеет:
Выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии и требованиями технологических процессов
Обучающийся знает:
Приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ
Обучающийся умеет:
Осуществлять монтажные и пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики
	Прочитайте задание и выберите правильную последовательность действий.
В какой последовательности  производиться проверка пультов управления, табло, маневровых колонок? 
1)проверка  и регулировка кнопок, рукояток, коммутаторов.
2)проверка  исправности замков, закрытие и опломбирование пульт управления и табло.
3)запись в журнале формы ДУ-46
4)осмотр внешнего вида и чистка панели пульта табло

Запишите соответствующую
последовательность цифр слева
направо.
Ответ:
	
	
	
	




	
	4
	1
	2
	3




	40
	1/2 мин/ Задание закрытого типа с выбором одного ответа
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

Какое напряжение должно быть на лампах светофора?
1) 10 В
2) 11В
3) 11,5В
4) 12 В

Ответ:
	3)11,5 В

	41
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	
	
	Прочитайте задание и выберите правильную последовательность действий.
Расположите в правильной последовательности действия при проверке шунтовой чувствительности.
1)убираемся шунт 
2) накладываем шунт на рельсовую цепь
3) запрашивается  по громкоговорящей связи  у ДСП
4)проверяем контроль занятости рельсовой цепи

Запишите соответствующую
последовательность цифр слева
направо.

Ответ:

	
	
	
	



	
	3
	2
	4
	1




	42
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных 
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.

Через какое расстояние накладывается шунт ШУ-01м на однониточные рельсовые цепи?
1) через каждые 250м
2) через каждые 100м
3) только возле светофора
4)возле каждой дроссельной перемычки

Ответ:
Обоснование:
	2)через каждые 100м
Обоснование:   Рельсовые цепи однониточного типа проверяются через каждые 100 м по всей длине для обеспечения контрольного и шунтового режима. Шунт ШУ-01м накладывается на релейном и питающем концах рельсовой цепи, через каждые 100 м по всей длине однониточной рельсовой цепи, на концах и в середине тональной рельсовой цепи, на каждом ответвлении рельсовой цепи.


	43
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	
	
	Рассмотрите рисунок и соотнесите элементы линзового комплекта с двухнитиевой лампой, показанные на схеме и цифрами обозначения на рисунке.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
[image: ]
	Элементы линзового комплекта
	цифра на схеме

	А
	контактный штырь для подключения резервной нити
	1
	4,2

	Б
	общий контактный штырь
	2
	1

	В
	контактные пружины
	3
	2

	Г
	контактный штырь подключения основной нити
	4
	3

	
	

	5
	4



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия

	44
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте
Чем измеряется усилие перевода  на  электроприводе?

1) УКРУП-1
2) Ц-4380
3) ИСБ-1
4)Мегомметр 

Ответ:
Обоснование:

	1)УКРУП-1
Обоснование:  УКРУП-1 (устройство контроля усилия перевода и регулировки фрикции стрелочных приводов) предназначено для механического контроля усилия передаваемого от шибера электропровода на остряки стрелок и сердечники крестовин с непрерывной поверхностью (НПК) для их перевода, прижатия и запирания, для регулировки фрикции сцепления электропроводов в условиях эксплуатации.

	45
	5/10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	
	
	Прочитайте текст. Внутренняя проверка путевых трансформаторных ящиков, кабельных стоек и кабельных муфт включает внешний осмотр, которая проводится согласно план-графику.
Запишите развернутый и обоснованный ответ проведения внутренней проверки путевых трансформаторных ящиков, кабельных стоек и кабельных муфт.
Ответ:
	Проверяется уплотнение в крышке, которое должно исключать попадание пыли и влаги внутрь корпуса. Внутри путевых трансформаторных ящиков, кабельных стоек и кабельных муфт не должно быть влаги, ржавчины, окисления на контактах и колодках. Монтажные провода должны быть аккуратно уложены, увязаны и иметь исправную изоляцию. Наконечники проводов должны быть плотно закреплены под гайками

	46
	5/10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	
	
	Прочитайте текст. 
Проверку действия устройств переездной сигнализации проводят согласно план-графику. В соответствии нормативными документами, производят технологическое обслуживание, выявляя и устраняя неисправности. Соблюдая  нормативные требования, обеспечивают безопасность движения поездов.
Запишите развернутый и обоснованный ответ проверки действия устройств переездной сигнализации.

Ответ:

	Действие устройств переездной сигнализации и шлагбаумов на переезде (устройств автоматики на переезде) проверяется при следовании поезда через переезд или включении этих устройств со щита управления. На участках железных дорог с длительными интервалами движения поездов устройства переездной сигнализации включаются наложением шунта ШУ-01м на рельсовую цепь участка приближения при отсутствии поездов.

	47
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте
Чем измеряется усилие перевода  на  электроприводе?

1) УКРУП-1
2) Ц-4380
3) ИСБ-1
4)Мегомметр 

Ответ:
Обоснование:

	1)УКРУП-1
Обоснование:  УКРУП-1 (устройство контроля усилия перевода и регулировки фрикции стрелочных приводов) предназначено для механического контроля усилия передаваемого от шибера электропровода на остряки стрелок и сердечники крестовин с непрерывной поверхностью (НПК) для их перевода, прижатия и запирания, для регулировки фрикции сцепления электропроводов в условиях эксплуатации.

	48
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	
	
	Прочитайте задание и выберете к  каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

Соотнесите вид лампы с параметрами
	Вид лампы
	Параметры

	А
	ЖС12-15
	1
	напряжение 12В,  мощность 15 Вт.

	Б
	ЖС12-25+25
	2
	 для двухнитиевой лампы напряжение 12В,  мощность15 Вт

	В
	ЖС12-15+15
	3
	напряжение 12В,  мощность 25 Вт

	Г
	ЖС12-25
	4
	для двухнитиевой лампы напряжение 12В,  мощность 25 Вт

	Д
	
	5
	для двухнитиевой лампы напряжение 12В, мощность15Вт+25Вт



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



		А
	Б
	В
	Г

	1
	4
	2
	3




	49
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление соответствия
	
	
	Рассмотрите рисунок и соотнесите элементы линзового комплекта с двухнитиевой лампой, показанные на схеме и цифрами обозначения на рисунке.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.
[image: ]
	Элементы линзового комплекта
	цифра на схеме

	А
	контактный штырь для подключения резервной нити
	1
	4,2

	Б
	общий контактный штырь
	2
	1

	В
	контактные пружины
	3
	2

	Г
	контактный штырь подключения основной нити
	4
	3

	
	

	5
	4



Ответ:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



		А
	Б
	В
	Г

	3
	4
	5
	2




	50
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	
	
	Прочитайте задание и выберите правильную последовательность действий.
В какой последовательности  производиться проверка пультов управления, табло, маневровых колонок? 
1)проверка  и регулировка кнопок, рукояток, коммутаторов.
2)проверка  исправности замков, закрытие и опломбирование пульт управления и табло.
3)запись в журнале формы ДУ-46
4)осмотр внешнего вида и чистка панели пульта табло

Запишите соответствующую
последовательность цифр слева
направо.
Ответ:
	
	
	
	




	
	4
	1
	2
	3




	51
	1/3 мин/ Задание закрытого типа на установление последовательности
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный ответ.
[bookmark: _Hlk129698830]В какой последовательности проверяют плотность прижатия остряков к рамным рельсам?
1)проверяют плотность прижатия остряка при закладке щупа 2 мм, в обоих положениях
2)устанавливают связь с ДСП  по имеющим средствам связи
3)делают запись в журнале ДУ-46
4)проверяют плотность прижатия остряка при закладке щупа 4 мм, в обоих положениях

Ответ:
	
	
	
	



			
		3
	2
	4
	1




	52
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Дальность видимости огней проходных и входных светофоров на прямых участках дороги составляет:

1) не менее 400м 
2)не менее 1000м
3)1250м
4)150 м

Ответ:
Обоснование:
	2) не менее 1000 м 

Обоснование: Дальность видимости огней проходных и входных светофоров на прямых участках железной дороги составляет 1000 м, чтобы обеспечить чёткую различимость сигналов из кабины подвижного состава. Это требование предусмотрено Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ)

	53
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	ПК 2.2
Выполнять работы    по    техническому    обслуживанию    устройств          электропитания систем железнодорожной автоматики
	Обучающийся знает:
выбирать оптимальные технологические процессы обслуживания и ремонта оборудования, устройств и систем СЦБ И ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса;
- выбирать методы диагностирования систем, изделий, узлов и деталей оборудования, устройств и систем СЦБ И ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса;
- применять компьютерные технологии при диагностировании оборудования, устройств и систем СЦБ И ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса;
- производить дефектовку деталей и узлов оборудования, устройств и систем СЦБ И ЖАТ на участках железнодорожных линий 1 - 5-го класса;
- пользоваться инструментом и приспособлениями при выполнении монтажа и регулировки устройств СЦБ И ЖАТ
Обучающийся знает:
- правила устройства электроустановок;
- производственное оборудование участка и правила его технической эксплуатации;
- нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии;
- инструкция по технической эксплуатации устройств и систем СЦБ И ЖАТ;
- организация и технология производства электромонтажных работ;
- технология разборки, сборки аппаратуры СЦБ И ЖАТ.
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте
На какое расстояние должен врубаться нож автопереключателя в контактные пружины в электроприводе?
1) не менее 7 мм
2) 15 мм
3) 0.8 мм
4) не более 7 мм

Ответ:
Обоснование:

	1) не менее 7 мм
Обоснование: Необходимо, чтобы; контактные ножи были расположены симметрично относительно контактных пружин, оси ножа и перпендикулярно к основаниям, ножи врубались между контактными пружинами на глубину не менее 7 мм, расстояния между контактными пружинами колодки были 6 и 12 мм, упорные пружины плотно прилегали к контактным пружинам.


	54
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте
Чем измеряется усилие перевода  на  электроприводе?

1) УКРУП-1
2) Ц-4380
3) ИСБ-1
4)Мегомметр 

Ответ:
Обоснование:

	1)УКРУП-1
Обоснование:  УКРУП-1 (устройство контроля усилия перевода и регулировки фрикции стрелочных приводов) предназначено для механического контроля усилия передаваемого от шибера электропровода на остряки стрелок и сердечники крестовин с непрерывной поверхностью (НПК) для их перевода, прижатия и запирания, для регулировки фрикции сцепления электропроводов в условиях эксплуатации.

	55
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
Дальность видимости огней проходных и входных светофоров на прямых участках дороги составляет:

1) не менее 400м 
2)не менее 1000м
3)1250м
4)150 м

Ответ:
Обоснование:
	2) не менее 1000 м 

Обоснование: Дальность видимости огней проходных и входных светофоров на прямых участках железной дороги составляет 1000 м, чтобы обеспечить чёткую различимость сигналов из кабины подвижного состава. Это требование предусмотрено Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ)

	56
	3/5 мин/ Задание комбинированного типа с выбором и обоснованием одного верного ответа из четырех предложенных
	
	
	Прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.
 Как происходит движение по стрелочному переводу при обнаружении отставания остряка от рамного рельса? 
1) полностью прекращается движение
2) движение с уменьшенной скоростью
3)прекращается движение в пошерстном направлении
4)прекращается движение в противошерстном направлении

Ответ:
Обоснование:
	4) прекращается движение в противошерстном направлении

Обоснование: прекратить движение по стрелке в противошерстном направлении, в положении, при котором не обеспечивается  плотное прижатие остряка к рамному рельсу, до запирания стрелки на закладку и навесной замок или закреплении типовой скобой.

	57
	5/10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	
	
	Прочитайте текст. Внутренняя проверка путевых трансформаторных ящиков, кабельных стоек и кабельных муфт включает внешний осмотр, которая проводится согласно план-графику.
Запишите развернутый и обоснованный ответ проведения внутренней проверки путевых трансформаторных ящиков, кабельных стоек и кабельных муфт.
Ответ:
	Проверяется уплотнение в крышке, которое должно исключать попадание пыли и влаги внутрь корпуса. Внутри путевых трансформаторных ящиков, кабельных стоек и кабельных муфт не должно быть влаги, ржавчины, окисления на контактах и колодках. Монтажные провода должны быть аккуратно уложены, увязаны и иметь исправную изоляцию. Наконечники проводов должны быть плотно закреплены под гайками

	58
	5/10 мин/ Задание открытого типа с развернутым ответом
	
	
	Прочитайте текст. 
Проверку действия устройств переездной сигнализации проводят согласно план-графику. В соответствии нормативными документами, производят технологическое обслуживание, выявляя и устраняя неисправности. Соблюдая  нормативные требования, обеспечивают безопасность движения поездов.
Запишите развернутый и обоснованный ответ проверки действия устройств переездной сигнализации.

Ответ:

	Действие устройств переездной сигнализации и шлагбаумов на переезде (устройств автоматики на переезде) проверяется при следовании поезда через переезд или включении этих устройств со щита управления. На участках железных дорог с длительными интервалами движения поездов устройства переездной сигнализации включаются наложением шунта ШУ-01м на рельсовую цепь участка приближения при отсутствии поездов.
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